
            S O F T W A R E - R E L E A S E - D O K U M E N T

                 Hirschmann Automation and Control GmbH
                       
            	      BXS Release 10.3.07
            		
                            26.03.2026
            		
                            I N H A L T
                            ===========


    1.   Besonderheiten der Release BXS 10.3.07
    2.   Freigegebene Hardware
    3.   Historie der Änderungen
   

Dieses Dokument wird als Datei "Liesmich_BXS.10.3.07.txt" mit der Software
ausgeliefert.

.-------------------------------------------------------------------------------------.
| Für Übergeordnete Funktionalität wie Softwareupdate,                                |
| unterstützte Webbrowser und Besonderheiten der Plattform Release 10.3.07            |
| lesen Sie bitte das Dokument Liesmich_10.3.07.txt.                                  |
'-------------------------------------------------------------------------------------'


1. Besonderheiten der Release BXS 10.3.07
=========================================
HiOS 10.3.03 enthält ein Bootloader-Update. Um den Bootloader zu ersetzen, 
muss das Update nach einem Neustart des Systems erneut ausgeführt werden.
Führen Sie für das Update die in der Datei Wichtige_Update_Anweisungen_10.3.07.txt beschriebenen Schritte aus.
  
IP Version 4: Pakete, die zu kurze IP-Header oder zu kurze TCP-Header
	enthalten, sowie Pakete, die insgesamt kürzer sind, als ihr IP-
	Header, werden verworfen.


2. Freigegebene Hardware
========================
Diese Plattform Software Release 10.3.07 unterstützt ausschliesslich folgende
Hardware:
- BXS30-12TX                (Since SW 09.0.02)
- BXS30-12TX                (Since SW 09.0.02)
- BXS32-12TX                (Since SW 09.0.02)
- BXS32-12TX                (Since SW 09.0.02)
- BXS40-12TX                (Since SW 09.0.02)
- BXS40-12TX                (Since SW 09.0.02)
- BXS42-12TX                (Since SW 09.0.02)
- BXS42-12TX                (Since SW 09.0.02)


Unterstützte Software Level:
- 2A                   (BXS...A)

Informationen über unterstützes Zubehör finden Sie im Anwenderhandbuch Installation.
Die Handbücher finden Sie unter "https://www.doc.hirschmann.com".

3. Historie der Aenderungen
===========================

Software Release 09.0.02
------------------------
Erste Version


Software Release 09.1.00
------------------------
Bugfixes (siehe Issue-Liste)

Neue Funktionen:
- Signierte Firmware-Images
- Update 802.1X auf Version 2010
- Konfigurierbarer Hash-Algorithmus für Link-Aggregation
- LLDP IPv6 Support

Software Release 09.2.00
------------------------
Bugfixes (siehe Issue-Liste)

Neue Funktionen:
- SNMPv3 Traps

Software Level 2A:
- SNMPv1/v2 read-only
- Interface Shutdown via Tracking

Software Release 09.4.00
------------------------
Bugfixes (siehe Issue-Liste)

Neue Funktionen:
- SNMPv3 Traps (GUI)

Software Level 2A:
- Multiple Spanning Tree, 4 Instanzen unterstützt

Software Release 09.6.00
------------------------
Bugfixes (siehe Issue-Liste)

Neue Funktionen:
Software Level 2A:
- Redundant Coupling Protocol (RCP)
- Erweiterte ACL Filter
- ACL flow based limiting

Software Release 10.0.00
------------------------
Bugfixes (siehe Issue-Liste)

Neue Funktionen:
- Secure Boot
- SSH Bekannte Hosts werden geprüft
- IGMP-Snooping: Senden unbekannter Multicast Verkehr an Query-Ports pro VLAN.

Software Level 2A:
- Zertifikate/Sperrlisten werden geprüft (LDAP, Email Logging, Syslog über TLS)
- Service-Discovery (mit ITxPT Module Inventory)
- RSPAN
- 802.1AS-2020

Software Release 10.3.00
------------------------
Bugfixes (siehe Issue-Liste)

Neue Funktionen:
- DHCP-Server: PXE-Unterstützung

Software Level 2A:
- sFlow
- TACACS+
- Private VLAN (mit bis zu 2 Community-VLANs pro primärem VLAN)

Software Release 10.3.07
------------------------
Bugfixes (siehe Issue-Liste)

