
            S O F T W A R E - R E L E A S E - D O K U M E N T

                 Hirschmann Automation and Control GmbH
                       
            	     MSP40 Release 08.7.04
            		
                            16.11.2021
            		
                            I N H A L T
                            ===========


    1.   Besonderheiten der Release MSP40 08.7.04
    2.   Freigegebene Hardware
    3.   Historie der Änderungen
   

Dieses Dokument wird als Datei "Liesmich_MSP40.08.7.04.txt" mit der Software
ausgeliefert.

.-----------------------------------------------------------------------------.
| Für Übergeordnete Funktionalität wie Softwareupdate,                        |
| unterstützte Webbrowser und Besonderheiten der Plattform Release 08.7.04    |
| lesen Sie bitte das Dokument Liesmich_08.7.04.txt.                          |
'-----------------------------------------------------------------------------'


1. Besonderheiten der Release MSP40 08.7.04
=============================================
- Twisted-Pair-SFPs werden auf dem MSM60-Medienmodul nicht unterstützt.


2. Freigegebene Hardware
========================
Diese Plattform Software Release 08.7.04 unterstützt ausschliesslich folgende
Hardware:

HiOS-MSP40-08704.bin:
- MSP40-00120               (Seit SW 06.2.00)
- MSP40-00200               (Seit SW 06.2.00)
- MSP40-00280               (Seit SW 06.2.00)
- MSP42-00120               (Seit SW 06.2.00)
- MSP42-00200               (Seit SW 06.2.00)
- MSP42-00280               (Seit SW 06.2.00)

Unterstützte Software Level / Packages:
- 2A
- 3A UR (Unicast Routing)
- 3A MR (Unicast + Multicast Routing)

Informationen über unterstützes Zubehör finden Sie im Anwenderhandbuch Installation.
Die Handbücher finden Sie unter "https://www.doc.hirschmann.com".

3. Historie der Änderungen
===========================

Software Release 06.2.00
------------------------
Erste Version


Software Release 07.0.00
------------------------
Bugfixes (siehe Issue Liste)

Neue Funktionen:
- HTML5-basierte grafische Benutzeroberfläche
- Konfiguration auf Remote-Server sichern
- IP-Adresse beim Löschen der Konfiguration beibehalten
- Format-Optionen für MAC Authentication Bypass
- Port Mirroring N:2

Software Level 3A:
- ACD für Router-Interfaces
- Source-Routing ein-/ausschaltbar

Software Release 07.0.04
------------------------
Bugfixes (siehe Issue Liste)

Geänderte Funktionen:
- Import / Export von CLI scripts über die grafische Oberfläche.
- SSH: Unterstützung neuer Ciphers.
- SSH: DSA auth. Key Unterstützung entfernt.

Software Release 07.5.01
------------------------
Bugfixes (siehe Issue Liste)

Neue Funktionen:
- Unterstützung für das MSM60-Medienmodul

Software Release 08.0.00
------------------------
Bugfixes (siehe Issue Liste)

Neue Funktionen:
- Automatischer Login durch HiVision.
- Laden eines CLI Scriptes beim Booten.
- Geänderte Voreinstellung: SNMPv1/v2 und Telnet sind deaktiviert.

Software Release 07.1.00 und 08.1.00
------------------------------------
Bugfixes (siehe Issue Liste)

Neue Funktionen:
- Passwortänderung bei der ersten Anmeldung.
  Protokolle, die eine Anmeldung erfordern (z.B. SNMPv3), bleiben bis zur Passwortänderung deaktiviert. 

Software Release 08.4.01
------------------------
Bugfixes (siehe Issue Liste)

Neue Funktionen:
- Anzahl der maximal konfigurierbaren statischen Routen von 512 auf 1280 erhöht.
- Abschaltbare BOOTP/DHCP-Optionen (DHCP-Client).
- Anzeige von Unterschieden zur Grundeinstellung in der grafischen Benutzeroberfläche.
- Anzeige des abgegebenen PoE-Stroms in mA (zusätzlich zur Leistung in W).
- Neuer Parameter "index" im CLI zum Anlegen und Löschen von ACL-Regeln. 
- Private VLAN

Software Release 08.6.00
------------------------
Bugfixes (siehe Issue Liste)

Neue Funktionen:
- OPC UA Server
- Protokoll-Paket-Statistik

Software Release 08.7.00
------------------------------------
Bugfixes (siehe Issue Liste)

Neue Funktionen: 
Software Level 2A/3A:
- Loop-Schutz Funktion

Software Release 08.7.04
------------------------
Bugfixes (siehe Issue Liste)

