
            S O F T W A R E - R E L E A S E - D O K U M E N T

                 Hirschmann Automation and Control GmbH
                       
            	     MSP40 Release 09.2.01
            		
                            16.06.2023
            		
                            I N H A L T
                            ===========


    1.   Besonderheiten der Release MSP40 09.2.01
    2.   Freigegebene Hardware
    3.   Historie der Änderungen
   

Dieses Dokument wird als Datei "Liesmich_MSP40.09.2.01.txt" mit der Software
ausgeliefert.

.-----------------------------------------------------------------------------.
| Für Übergeordnete Funktionalität wie Softwareupdate,                        |
| unterstützte Webbrowser und Besonderheiten der Plattform Release 09.2.01    |
| lesen Sie bitte das Dokument Liesmich_09.2.01.txt.                          |
'-----------------------------------------------------------------------------'


1. Besonderheiten der Release MSP40 09.2.01
=============================================
- Twisted-Pair-SFPs werden auf dem MSM60-Medienmodul nicht unterstützt.

Voraussetzung für das Update auf eine HiOS Version 09.1.00 oder neuer ist, dass auf
dem Gerät eine HiOS Version 09.0.02 oder höher läuft. Für ein Update von Versionen älter 
als 09.0.02 ist ein zuerst ein Update auf HiOS 09.0.02 oder höher erforderlich. 


Achtung:
- Mit dem Update auf HiOS 09.1.00 wird ebenfalls der Bootloader ausgetauscht.
  Stellen Sie sicher, dass es beim Update zu keiner Stromunterbrechung kommt.
- Der erste Start nach dem Update auf HiOS 09.1.00 dauert deutlich länger.
- Beim Downgrade von 09.1.00 auf eine frühere Version übernimmt das Gerät das
  Konfigurationsprofil und die Zertifikate nicht automatisch.
  Speichern Sie daher vor dem Downgrade die Konfiguration.
  Importieren Sie dieses Konfigurationsprofil nach dem Downgrade.

2. Freigegebene Hardware
========================
Diese Plattform Software Release 09.2.01 unterstützt ausschliesslich folgende
Hardware:

HiOS-MSP40-09201.bin:
- MSP40-00120               (Seit SW 06.2.00)
- MSP40-00200               (Seit SW 06.2.00)
- MSP40-00280               (Seit SW 06.2.00)
- MSP42-00120               (Seit SW 06.2.00)
- MSP42-00200               (Seit SW 06.2.00)
- MSP42-00280               (Seit SW 06.2.00)

Unterstützte Software Level / Packages:
- 2A

Informationen über unterstützes Zubehör finden Sie im Anwenderhandbuch Installation.
Die Handbücher finden Sie unter "https://www.doc.hirschmann.com".

3. Historie der Änderungen
===========================

Software Release 06.2.00
------------------------
Erste Version


Software Release 07.0.00
------------------------
Bugfixes (siehe Issue Liste)

Neue Funktionen:
- HTML5-basierte grafische Benutzeroberfläche
- Konfiguration auf Remote-Server sichern
- IP-Adresse beim Löschen der Konfiguration beibehalten
- Format-Optionen für MAC Authentication Bypass
- Port Mirroring N:2

Software Level 3A:
- ACD für Router-Interfaces
- Source-Routing ein-/ausschaltbar

Software Release 07.0.04
------------------------
Bugfixes (siehe Issue Liste)

Geänderte Funktionen:
- Import / Export von CLI scripts über die grafische Oberfläche.
- SSH: Unterstützung neuer Ciphers.
- SSH: DSA auth. Key Unterstützung entfernt.

Software Release 07.5.01
------------------------
Bugfixes (siehe Issue Liste)

Neue Funktionen:
- Unterstützung für das MSM60-Medienmodul

Software Release 08.0.00
------------------------
Bugfixes (siehe Issue Liste)

Neue Funktionen:
- Automatischer Login durch HiVision.
- Laden eines CLI Scriptes beim Booten.
- Geänderte Voreinstellung: SNMPv1/v2 und Telnet sind deaktiviert.

Software Release 07.1.00 und 08.1.00
------------------------------------
Bugfixes (siehe Issue Liste)

Neue Funktionen:
- Passwortänderung bei der ersten Anmeldung.
  Protokolle, die eine Anmeldung erfordern (z.B. SNMPv3), bleiben bis zur Passwortänderung deaktiviert. 

Software Release 08.4.01
------------------------
Bugfixes (siehe Issue Liste)

Neue Funktionen:
- Anzahl der maximal konfigurierbaren statischen Routen von 512 auf 1280 erhöht.
- Abschaltbare BOOTP/DHCP-Optionen (DHCP-Client).
- Anzeige von Unterschieden zur Grundeinstellung in der grafischen Benutzeroberfläche.
- Anzeige des abgegebenen PoE-Stroms in mA (zusätzlich zur Leistung in W).
- Neuer Parameter "index" im CLI zum Anlegen und Löschen von ACL-Regeln. 
- Private VLAN

Software Release 08.6.00
------------------------
Bugfixes (siehe Issue Liste)

Neue Funktionen:
- OPC UA Server
- Protokoll-Paket-Statistik

Software Release 08.7.00
------------------------------------
Bugfixes (siehe Issue Liste)

Neue Funktionen: 
Software Level 2A/3A:
- Loop-Schutz Funktion

Software Release 09.0.00
------------------------
Bugfixes (siehe Issue Liste)

Neue Funktionen:
- Responsive GUI

Software Level 2A/3A:
- Double VLAN Tagging 

Software Release 09.1.00
------------------------
Bugfixes (siehe Issue Liste)

Achtung: 	Das HiOS 09.1.00 Release unterstützt nur den Software Level 2A. 
			Die Aktualisierung von Geräten mit installiertem Software Level 3A, entfernt die 3A Funktionalität.

Neue Funktionen:
- Update 802.1X auf Version 2010
- Profinet kombiniertes Familien GSDML
- Profinet neuer Stack, Spec 2.41 konform
- VLAN-Konfiguration für EtherNet/IP
- IPv6-Management
- LLDP IPv6 Support

Software Release 09.2.00
------------------------
Bugfixes (siehe Issue Liste)

Neue Funktionen:
- Signierte Firmware-Images
- SNMPv3 Traps

Software Level 2A:
- SNMPv1/v2 read-only
- Interface Shutdown via Tracking

Software Release 09.2.01
------------------------
Bugfixes (siehe Issue Liste)

