
            S O F T W A R E - R E L E A S E - D O K U M E N T

                 Hirschmann Automation and Control GmbH
                       
            	     MSP40 Release 10.3.01
            		
                            22.05.2025
            		
                            I N H A L T
                            ===========


    1.   Besonderheiten der Release MSP40 10.3.01
    2.   Freigegebene Hardware
    3.   Historie der Änderungen
   

Dieses Dokument wird als Datei "Liesmich_MSP40.10.3.01.txt" mit der Software
ausgeliefert.

.-----------------------------------------------------------------------------.
| Für Übergeordnete Funktionalität wie Softwareupdate,                        |
| unterstützte Webbrowser und Besonderheiten der Plattform Release 10.3.01    |
| lesen Sie bitte das Dokument Liesmich_10.3.01.txt.                          |
'-----------------------------------------------------------------------------'


1. Besonderheiten der Release MSP40 10.3.01
=============================================
Achtung:
- Beim Update auf HiOS 10.3.00 wird der Bootloader ersetzt.
  Stellen Sie sicher, dass die Spannungsversorgung während des Update-Vorgangs nicht unterbricht.
  
- Voraussetzung für das Update auf eine HiOS Version 09.1.00 oder höher ist, dass auf
  dem Gerät eine HiOS Version 09.0.02 oder höher läuft. Für ein Update von Versionen 
  vor 09.0.02 ist zuerst ein Update auf HiOS 09.0.02 oder höher erforderlich.
- Der erste Start nach dem Update auf HiOS 09.1.00 dauert deutlich länger.
- Beim Downgrade von 09.1.00 auf eine frühere Version übernimmt das Gerät das
  Konfigurationsprofil und die Zertifikate nicht automatisch.
  Speichern Sie daher vor dem Downgrade die Konfiguration.
  Importieren Sie dieses Konfigurationsprofil nach dem Downgrade.

2. Freigegebene Hardware
========================
Diese Plattform Software Release 10.3.01 unterstützt ausschliesslich folgende
Hardware:

HiOS-MSP40-10301.bin:
- MSP40-00120               (Seit SW 06.2.00)
- MSP40-00200               (Seit SW 06.2.00)
- MSP40-00280               (Seit SW 06.2.00)
- MSP42-00120               (Seit SW 06.2.00)
- MSP42-00200               (Seit SW 06.2.00)
- MSP42-00280               (Seit SW 06.2.00)

Unterstützte Software Level / Packages:
- 2A
- 3A (Unicast Routing)

Twisted-Pair-SFPs werden auf dem MSM60-Medienmodul nicht unterstützt.

Informationen über unterstützes Zubehör finden Sie im Anwenderhandbuch Installation.
Die Handbücher finden Sie unter "https://www.doc.hirschmann.com".

3. Historie der Änderungen
===========================

Software Release 06.2.00
------------------------
Erste Version


Software Release 07.0.00
------------------------
Bugfixes (siehe Issue-Liste)

Neue Funktionen:
- HTML5-basierte grafische Benutzeroberfläche
- Konfiguration auf Remote-Server sichern
- IP-Adresse beim Löschen der Konfiguration beibehalten
- Format-Optionen für MAC Authentication Bypass
- Port Mirroring N:2

Software Level 3A:
- ACD für Router-Interfaces
- Source-Routing ein-/ausschaltbar

Software Release 07.0.04
------------------------
Bugfixes (siehe Issue-Liste)

Geänderte Funktionen:
- Import / Export von CLI scripts über die grafische Oberfläche.
- SSH: Unterstützung neuer Ciphers.
- SSH: DSA auth. Key Unterstützung entfernt.

Software Release 07.5.01
------------------------
Bugfixes (siehe Issue-Liste)

Neue Funktionen:
- Unterstützung für das MSM60-Medienmodul

Software Release 08.0.00
------------------------
Bugfixes (siehe Issue-Liste)

Neue Funktionen:
- Automatischer Login durch HiVision.
- Laden eines CLI Scriptes beim Booten.
- Geänderte Voreinstellung: SNMPv1/v2 und Telnet sind deaktiviert.

Software Release 07.1.00 und 08.1.00
------------------------------------
Bugfixes (siehe Issue-Liste)

Neue Funktionen:
- Passwortänderung bei der ersten Anmeldung.
  Protokolle, die eine Anmeldung erfordern (z.B. SNMPv3), bleiben bis zur Passwortänderung deaktiviert. 

Software Release 08.4.01
------------------------
Bugfixes (siehe Issue-Liste)

Neue Funktionen:
- Anzahl der maximal konfigurierbaren statischen Routen von 512 auf 1280 erhöht.
- Abschaltbare BOOTP/DHCP-Optionen (DHCP-Client).
- Anzeige von Unterschieden zur Grundeinstellung in der grafischen Benutzeroberfläche.
- Anzeige des abgegebenen PoE-Stroms in mA (zusätzlich zur Leistung in W).
- Neuer Parameter "index" im CLI zum Anlegen und Löschen von ACL-Regeln. 
- Private VLAN

Software Release 08.6.00
------------------------
Bugfixes (siehe Issue-Liste)

Neue Funktionen:
- OPC UA Server
- Protokoll-Paket-Statistik

Software Release 08.7.00
------------------------------------
Bugfixes (siehe Issue-Liste)

Neue Funktionen: 
Software Level 2A/3A:
- Loop-Schutz Funktion

Software Release 09.0.00
------------------------
Bugfixes (siehe Issue-Liste)

Neue Funktionen:
- Responsive GUI

Software Level 2A/3A:
- Double VLAN Tagging 

Software Release 09.1.00
------------------------
Bugfixes (siehe Issue-Liste)

Achtung: 	Das HiOS 09.1.00 Release unterstützt nur den Software Level 2A. 
			Die Aktualisierung von Geräten mit installiertem Software Level 3A, entfernt die 3A Funktionalität.

Neue Funktionen:
- Update 802.1X auf Version 2010
- Profinet kombiniertes Familien GSDML
- Profinet neuer Stack, Spec 2.41 konform
- VLAN-Konfiguration für EtherNet/IP
- IPv6-Management
- LLDP IPv6 Support

Software Release 09.2.00
------------------------
Bugfixes (siehe Issue-Liste)

Neue Funktionen:
- Signierte Firmware-Images
- SNMPv3 Traps

Software Level 2A:
- SNMPv1/v2 read-only
- Interface Shutdown via Tracking

Software Release 09.4.00
------------------------
Bugfixes (siehe Issue-Liste)

Neue Funktionen:
- SNMPv3 Traps (GUI)

Software Level 3A:
- L3A UR

Software Release 10.0.00
------------------------
Bugfixes (siehe Issue-Liste)

Neue Funktionen:
- SSH Bekannte Hosts werden geprüft
- Zertifikate/Sperrlisten werden geprüft (LDAP, Email Logging, Syslog über TLS)
- Service-Discovery (mit ITxPT Module Inventory)
- RSPAN mit dediziertem Zielport 

Software Release 10.3.00
------------------------
Bugfixes (siehe Issue-Liste)

Neue Funktionen:
- Secure Boot
- DHCP-Server: PXE-Unterstützung	
- TACACS+
- Erhöhung Anzahl der LAGs auf 14 (Achtung: Dadurch ändern sich die MAC-Adressen der VLAN-Routing-Schnittstellen und der OOB-Schnittstelle)

Software Release 10.3.01
------------------------
Bugfixes (siehe Issue-Liste)

