
            S O F T W A R E - R E L E A S E - D O K U M E N T

                 Hirschmann Automation and Control GmbH
                       
            	      MAR1040 Release 09.1.08
            		
                            12.12.2022
            		
                            I N H A L T
                            ===========


    1.   Besonderheiten der Release MAR1040 09.1.08
    2.   Freigegebene Hardware
    3.   Historie der Aenderungen
   

Dieses Dokument wird als Datei "Liesmich_MAR1040.09.1.08.txt" mit der Software
ausgeliefert.

.-----------------------------------------------------------------------------.
| Für übergeordnete Funktionalität wie Softwareupdate,                        |
| unterstützte Webbrowser und Besonderheiten der Plattform Release 09.1.08    |
| lesen Sie bitte das Dokument Liesmich_09.1.08.txt.                          |
'-----------------------------------------------------------------------------'


1. Besonderheiten der Release MAR1040 09.1.08
=============================================
(01) Im Modus "Unbekannte Multicasts verwerfen" sind folgende Standard Multicast-
     adressen als Filter bereits eingetragen und somit bekannt:
     - FF:FF:FF:FF:FF:FF (Broadcast)
     - 01:80:C2:00:00:00 (Spanning Tree)
     - 01:80:C2:00:00:20 (GMRP)
     - 01:80:C2:00:00:21 (GVRP)
     - 01:00:5E:00:01:01 (SNTP-Multicast)
     - 01:00:5E:00:01:81 - 01:00:5E:00:01:84 (PTP-Multicasts)
     - 01:1B:19:00:00:00 (PTPv2 L2 Multicast)
     - 01:0E:CF:00:00:00 (DCP)
     - 01:15:4E:00:00:01 - 01:15:4E:00:00:02 (MRP)
     - 01:00:5E:7F:10:0C (HiDiscoveryv2)
(02) Link Aggregation wird im Hiper Ring oder der Redundanten Ringkopplung
     nicht unterstützt.
(03) Wenn Sie das GOOSE Protokoll gem. IEC61850-8-1 verwenden, dann aktivieren Sie
     den „VLAN 0 Transparent Modus“. Auf diese Weise bleibt die Priorisierungsinformation
     nach IEEE802.1D/p im Datenpaket auch erhalten, wenn der Switch das Datenpaket
     weiter vermittelt.
     Das selbe gibt für andere Protokolle die diese Priorisierung nach IEEE802.1D/p
     verwenden, aber keine VLANs gem. IEEE802.1Q benötigen.
(04) Access Control Lists (ACLs) werden in 06.0.xx nicht unterstützt.

     
2. Freigegebene Hardware
========================
Diese Plattform Software Release 09.1.08 unterstuetzt ausschliesslich folgende
Hardware:

- Software m1000geL2P.bin unterstützt L2P und L3P Hardware Varianten
- Software m1000geL3P.bin unterstützt L3P Hardware Varianten (Seit SW 06.0.00)

- MAR1040              (Seit SW 05.1.00)
- MAR1140              (Seit SW 05.1.00)
- MAR1042              (Seit SW 05.1.00)
- MAR1142              (Seit SW 05.1.00)
 + ACA 21-USB          (Seit SW 05.1.00)
 + ACA 22-USB          (Seit SW 05.1.00)
 + ACA 22A-USB         (Seit SW 05.1.00)
 + M-SFP-SX/LC         (Seit SW 05.1.00)
 + M-SFP-MX/LC         (Seit SW 05.1.00)
 + M-SFP-LX/LC         (Seit SW 05.1.00)
 + M-SFP-LX+/LC        (Seit SW 05.1.00)
 + M-SFP-LH/LC         (Seit SW 05.1.00)
 + M-SFP-LH+/LC        (Seit SW 05.1.00)
 + M-SFP-BIDI          (Seit SW 05.1.00)
 + M-SFP-TX/RJ45       (Seit SW 05.1.00)
 + M-FAST SFP-LH/LC    (Seit SW 05.1.00)
 + M-FAST SFP-SM/LC    (Seit SW 05.1.00)
 + M-FAST SFP-SM+/LC   (Seit SW 05.1.00)
 + M-FAST SFP-MM/LC    (Seit SW 05.1.00)


3. Historie der Aenderungen
===========================

Software Release 05.1.00
------------------------
Alle Funktionen der L2P:
- Autonegotiation oder manuelle Konfiguration der Ports
- Store and Forward Switching, Flow Control
- VLANs (256 aus 4042), Priorisierung (8 Queues), Tagging (802.1Q)
- 8 Strict-Priority Queues per Ausgangsport
- Independant VLAN learning
- Dynamische Unicast-Adresseintraege (bis 8000)
- Statische Unicast- und Multicast Adresseintraege (bis 100)
- Dynamische Multicast-Adresseintraege (bis 1000)
- IGMP-Snooping (v1, v2, Querier, Forward All)
- Rapid Spanning Tree
- HIPER-Ring
- Redundante Kopplung von HIPER-Ringen und Netzsegmenten
- Port Mirroring (1 Port auf 1 Port)
- 1(2) Meldekontakt(e) zur Statusueberwachung und manuellen Konfiguration
- Interface-Statistiken, RMON (1,2,3,9)
- BOOTP/DHCP-Client mit Auto Konfiguration
- BOOTP/DHCP-Relay mit Option 82
- Fast Aging bei Linkdown
- TFTP (Software-Update, Konfiguration laden und speichern)
- Auto Konfigurations Adapter ACA 21-USB (Software-Update, Konfiguration laden 
  und speichern)
- SNMP v1, Traps
- SNMP v2c, v3
- V.24 (System Monitor, Command Line Interface)
- Telnet (Command Line Interface)
- Web-based Management
- Diagnose und Selbsttest-Funktionen beim Kaltstart
- Error Logging lokal
- SysLog-Unterstuetzung
- ACA21-USB Passwort-Schutz
- Adress-basierte Portsicherheit
- HiDiscovery
- IEEE 1588 Client ohne Hardwareunterstuetzung
- Egress Broadcast Begrenzung pro Port
- LLDP
- SFP Management
- HTTP Update
- SNTP Client + Server
- Unterstuetzung von traceroute
- VLAN 0 Mode zur Vermittlung von priorityOnlyTagged Frames.
- Unknown Multicast Filtering
- Zusätzliche Ingress und Egress Paketlimiter
- Bridge-MIB: dot1dTpFdbTable liefert die Adressen nun aus allen VLANs
- Security Data Sheet der IAONA integriert
- Management Address Conflict Detection
- Automatischer Konfiguration Undo
- Managementzugriff aus allen VLANS
- HTTP Configfile Transfer
- MRP (Media Redundancy Protocol - IEC Ring)
- Loginname und Passwort bis zu 32 Zeichen
- Vermittlung übergrosser Pakete mit bis zu 1552 Bytes
- Einführen eines Geräte Status
- Disable Learning
- Telnet Client im WEB-Interface
- Batteriegepufferte Realtime Clock
- Telnet Client (Outbound Telnet)
- CLI Scripting
- 802.1x Portsicherheit
- GMRP
- GVRP
- Kabeltester (nur Kupferkabel)
- Link Aggregation (bis zu 7 Gruppen je 4 Ports) jeweils dynamisch (LACP) 
  oder statisch
- SNMPv3 Data Encryption
- SSHv1 (DES)
- Konfiguration auch als Script laden / Speichern
- GMRP Forward all
- Dynamisches VLAN Konfigurationsprotokoll GVRP
- Kundenspezifische Vorkonfiguration (Script)
- Ethernet/IP Protokoll
- IGMP Snooping Erweiterungen (Automatic Query Ports, Query Ports zur Portmaske konfigurierbar)
- „Not in sync“ Anzeige wenn Konfiguration in Flash/ACA und laufende unterschiedlich sind
- Konfigurierbare Priorität der Management Antworten
- QoS: TOS/DSCP Priorisierung
- Shared VLAN Learning
- Config Rollback Funktion: Anzeige der IP Addresse der überwachenden Station
- Aktivierung übergrosser Pakete im WEB-Interface
- Schnelle Ring Redundanz < 10 ms für MACH1000 und RSR20/30
- Einstellbares Autocrossing
- RAM Test an/aus
- Aktualisierung RSTP auf 802.1D-2004
- MRP mit 200ms Ring Rekonfiguration 
- HIPER-Ring: Option zur Verringerung der maximalen Ring Umschaltzeit
- DHCP Server per Port
- LLDP Erweiterung um einige Konfigurationsfehler zu erkennen
- Profinet IO Protokoll
- Profinet Version 2.2 (PDEV) für alle Geräte
- Profinet: GSDML Datei Generator Erweiterungen
- Profinet: Standalone GSDML Generator
- Profinet: Automatischer Gerätetausch mit Engineering Station
- Profinet: PnP Funktionalität von Portmodulen
- Profinet: Vervollständigung der LLDP-Implementation für die PNIO-MIB
- Profinet: Übertragung der Switch Daten im Profinet I/O Datenbereich
- Neues Sub Ring Protokoll (Multi Ring)
- IEEE1588 (PTP) Version 1/2
- Optimierung der Linkerkennung (Hardwareabhängig)
- RSTP Erweiterung (Port Auto Edge)
- RSTP und MRP Ring in Kombination
- Kein Reset konfigurierbar im Fehlerfall
- MAC basierte Portsecurity: Bereiche mit einer Bitmaske konfigurierbar
- CLI Anzeige für CPU- und Speicherauslastung
- RMON Alarme im CLI konfigurierbar
- SNMPv3 Authentifizierung über RADIUS

Neue Funktionen der L2P:
- Hardwareunterstützung für MAR1040 und MACH104
- Neuer WEB-Interface Wizzard für IP/MAC Portsicherheit
- Neues Ereignis für Gerätestatus/Meldekontakte: „ACA not in sync“
- Profinet: DCP Protokoll per Port konfigurierbar
- Profinet: Fast-Start-Up Support per Port konfigurierbar (hardwareabhängig)

Software Release 06.0.00
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)

Neue Funktionen L2P:
- Port-Mirroring N:1
- Alarme (Traps) nach dem Speichern einer Konfiguration und ihrer ersten Veraenderung
- Address-Relearn-Detection
- Duplex-Mismatch-Detection
- SNTP-Client und -Server separat konfigurierbar
- Entfernung des Security Data Sheet (IAONA)
- Konfigurierbares CLI-Banner
- Switch Dump: Download der Systeminformationen als ZIP-Archiv
- SNMP-Logging
- Konfiguration der Syslog-Einstellungen ueber das Web-based Interface
- Profinet: MRP ueber Simatic S7 konfigurierbar 
- Profinet: LLDP-Erweiterungen
- Automatischer Software-Update vom ACA21
- Multiple Spanning Tree (MSTP)
- RSTP-Standard-MIB
- Einschraenkbarer Management-Zugriff
- Sub-Ring-Protokoll (Multi-Ring) fuer PowerMICE und MACH4002

Neue Funktionen L3:
- IPv4 Unicast Routing in Hardware mit maximalem Datendurchsatz und geringer Latenz
- CIDR (Classless Inter Domain Routing)
- Portbasierte Router-Interfaces (bis zu 28 Interfaces)
- VLAN-basierte Router-Interfaces (bis zu 128 Interfaces)
- Multinetting (Aliasing)
- Statisches Routing mit ECMP (Equal Cost Multiple Path)
- Maximal 3328 ARP-Eintraege
- Maximal 4096 Routen
- Maximal 256 statische Routen
- RIPv1,RIPv2, konfigurierbares RIP-Update Intervall
- VRRP
- ICMP Router Discovery (IRDP)
- Erweitertes CoS Queue Management (Strict Priority, Weighted Round Robin mit
  konfigurierbare minimaler und maximaler Bandbreite)
- Traffic Shaping per Interface oder Queue
- OSPFv2
- Protokollbasierte VLANs
- IP-Multicast Routing
- Unterstützung von 512 IP-Multicast Routen 
- IGMPv1,IGMPv2,IGMPv3
- PIM-DM
- DVMRP
- VRRP Beschleunigung < 1 s
- VRRP Tracking
- Interface Tracking
- Ping / Static route / Logic tracking
- VRRP Verbesserungen
- Multicast Routing und das Filtern von unbekannten Multicasts kann gleichzeitig aktiviert werden
- Multicast Routing an IGMP Snooping Ports
- Netdirected Broadcasts
- Double-VLAN-Tagging / VLAN-Tunneling

Software Release 07.0.00
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)

Neue Funktionen der L2P:
- LLDP-MED
- Voice VLAN
- PoE+ Management
- 802.1x Multi Client Authentication
- Guest VLAN / Unauthenticated VLAN for 802.1x
- RADIUS VLAN Zuweisung
- Überarbeiteter Konfigurations-Check Dialog
- Offline Konfiguration (Offline-Management)
- Port-Monitor (Linkänderung & CRC/Fragmentfehler)
- Erweiterte Ringkonfiguration/-diagnose for MRP
- Portsicherheit mit bis zu 50 MACs pro Port
- Reload/Reboot with configurable delay
- SFP Leistungsanzeige in dBm
- Wiederherstellen der Backup SW via Web
- Automatisches Script laden von ACA21 beim booten
- Double-VLAN-Tagging / VLAN-Tunneling
- IEEE 1588-2008 (PTPv2) TC two-step

Software Release 07.0.01
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)

Neue Funktionen der L3P:
- ACL und QoS Unterstützung
- DVMRP Update (Draft-ietf-idmr-dvmrp-v3-10)
- PIM-DM Update (RFC3973)
- PIM-SM / SSM (RFC4601)
- IGMP v1/v2/v3 Update

Software Release 07.1.00
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)
Neue Funktionen der L2P:
- HTTPs Web login

Software Release 07.1.04
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)
- Discard Unknown Multicast Option für GMRP

Software Release 08.0.00
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)

- Ethernet/IP: Konfigurierbare TTL und EDS AOP Support
- Konfigurations-Signatur
- DHCP-Relay per Port Konfiguration
- Pre-Login-Banner
- DHCP Option 43 Support
- DHCP Server konfigurierbare Ping überprüfung.
- Überlasterkennung (als Teil des Port-Monitors)
- Auto Disable
- Port Mirroring Erweiterungen
- MAC-Benachrichtigung
- SSH Version 2
- Starke Verschlüsselung für HTTPS
- Jumbo Frame Support
- Support für bis zu 8 Sub-Ringe
- IEC61850 MMS Server

Neue Funktionen der L3P:
- Layer 4 ACLs mit Unterstützung von Fragmenten

Software Release 08.0.05
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)

- Empfangsleistungs-Status für SFPs entfernt. 
- Gerätestatus um Sub-Ring Überwachung erweitert. 

Software Release 09.0.00
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)

Neue Funktionen der L2P:
- Support für HiDiscovery v2
- DHCP Relay per Interface
- Einstellbare Anzahl von Adressen je Interface fuer Port Security
- Admin Status fuer System Monitor 1
- Ueberwachung von Link-Geschwindigkeit und Duplex-Einstellung 
- Auto-disable fuer Link- / Duplex-Ueberwachung
- Auto-disable fuer Port Security
- CLI-Banner im CLI konfigurierbar
- Konfigurierbare Synchronisation der SNMP v1/v2 community
- Anzahl der Subringe erhoeht auf 16
- Profinet GSDML File Version 2.3
- Konfigurationssperre bei aktiver Profinet AR.

Neue Funktionen der L3P:
- Anzahl der statischen unicast Routen erhoeht auf 512

Software Release 09.0.06
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)

Neue Funktionen:
- MAC-Address-Konflikt-Erkennung

Software Release 09.0.12
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)

Neue Funktionen in L3P Software:
- PIM-DM unterstützt statische Einträge

Software Release 09.0.17
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)

Neue Funktionen:
- Konfigurierbare Auto-Negotiate-Capability-Bits.

Software Release 09.1.00
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)

Neue Funktionen:
- Geänderte Voreinstellung: SNMPv1 und SNMPv2 sind deaktiviert.
- Passwortänderung bei der ersten Anmeldung.
  Protokolle, die eine Anmeldung erfordern (z.B. SNMPv3), bleiben bis zur Passwortänderung deaktiviert.

Software Release 09.1.01
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)

Neue Funktionen:
- PTP Boundary Clock: Neue "master-only" Option. Wenn aktiv, werden keine anderen Master am Port akzeptiert.  

Software Release 09.1.02
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)

Neue Funktionen:
- SSH Version 1 wurde entfernt.
- Die unsichere OpenSSH-Option "diffie-hellman-group1-sha1 Key Exchange" wurde entfernt.

Software Release 09.1.04
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)

Neue Funktionen:
- 1000ms Umschaltzeit für MRP.
- 1000ms Umschaltzeit für Sub-Ring.

Software Release 09.1.06
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)

Neue Funktionen für L2P und L3P:
- Möglichkeit, die exportierte Datei mit der Gerätekonfiguration zu verschlüsseln.

Software Release 09.1.08
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)
