
            S O F T W A R E - R E L E A S E - D O K U M E N T
            
                  Hirschmann Automation and Control GmbH
            
            		 MICE Release 09.1.14
            		
             		      09.10.2024
            		
                          I N H A L T
                          ===========
 

    1.   Besonderheiten der Release MICE 09.1.14
    2.   Freigegebene Hardware
    3.   Historie der Aenderungen

 
Dieses Dokument wird als Datei "Liesmich_MICE.09.1.14.txt" mit der Software
ausgeliefert.


 -----------------------------------------------------------------------------
| Für übergeordnete Funktionalität wie Softwareupdate,                        |
| unterstützte Webbrowser und Besonderheiten der Plattform Release 09.1.14    | 
| lesen Sie bitte das Dokument Liesmich_09.1.14.txt.                          |
 -----------------------------------------------------------------------------


1. Besonderheiten der Release MICE 09.1.14
==========================================
(01) Backpressure (Flowcontrol im Halbduplexbetrieb) wird nicht unterstützt.
(02) Im VLAN 0 Transparent Modus beeinflussen die Einstellungen des VLAN 1 den
     ungetaggten als auch den PriorityOnly getaggten Verkehr.
(03) Der Egresslimiter All wird auf Ports im Halbduplexbetrieb nicht unterstützt.
(04) Beim Laden einer alten ACA11 Konfiguration wird folgender Gerätetausch empfohlen:
     MS2108 (8 Port)    ->  MS2008 (8 Port)
     MS3124 (24 Port)   ->  MS2024 (24 Port)
     RS2-4R (4 Port)    ->  RS2004-xxxx (4 Port)
     RS2-xx/xx (7 Port) ->  RS2008-xxxx (8 Port)
     RS2-16M (16 Port)  ->  RS2016-xxxx (16 Port)
(05) Im Modus "Unbekannte Multicasts verwerfen" sind folgende Standard Multicast-
     adressen als Filter bereits eingetragen und somit bekannt:
     - FF:FF:FF:FF:FF:FF (Broadcast)
     - 01:80:C2:00:00:00 (Spanning Tree)
     - 01:80:C2:00:00:20 (GMRP)
     - 01:80:C2:00:00:21 (GVRP)
     - 01:00:5E:00:01:01 (SNTP-Multicast)
     - 01:00:5E:00:01:81 - 01:00:5E:00:01:84 (PTP-Multicasts)
     - 01:1B:19:00:00:00 (PTPv2 L2 Multicast)
     - 01:0E:CF:00:00:00 (DCP)
     - 01:15:4E:00:00:01 - 01:15:4E:00:00:02 (MRP)
     - 01:00:5E:7F:10:0C (HiDiscoveryv2)
(06) Link Aggregation wird im Hiper Ring oder der Redundanten Ringkopplung
     nicht unterstützt.
(07) Nachdem Sie ein Medienmodul mit einem Medienmodul anderen Typs ersetzt haben, prüfen Sie 
	 die Einstellungen der betreffenden Ports und passen Sie die Einstellungen gegebenenfalls an.
     
2. Freigegebene Hardware
========================
Diese Plattform Software Release 09.1.14 unterstuetzt ausschliesslich folgende
Hardware:

- Software miceL2E.bin unterstützt ausschliesslich die L2E Hardware Varianten
- Software miceL2P.bin unterstützt ausschliesslich die L2P Hardware Varianten

- MS20/30       (Seit SW 01.0.00)
 + MB-2T        (Seit SW 01.0.00)
 + ACA 21-USB   (Seit SW 01.0.00)
 + ACA 22-USB   (Seit SW 01.0.00)
 + ACA 22A-USB  (Seit SW 01.0.00)
 + ACA 11-RJ11  (Leseunterstützung seit SW 02.0.00, Eingeschränkte Schreibunterstützung seit SW 03.1.00)

- MM2-2FLM4, MM20-F4F49999            (Seit SW 01.0.00)

- MM2-2FXM2, MM20-M2M29999            (Seit SW 01.0.00)
- MM2-2FXM3/2TX1, MM20-M3M3T1T1       (Seit SW 01.0.00)
- MM2-2FXP4, MM20-P4P49999            (Seit SW 01.0.00)
- MM2-2FXS2, MM20-S2S29999            (Seit SW 01.0.00)
- MM2-4FXM3, MM20-M3M3M3M3            (Seit SW 01.0.00)

- MM2-4TX1, MM20-T1T1T1T1             (Seit SW 01.0.00)
- MM2-4TX1-EEC, MM20-T1T1T1T1         (Seit SW 01.0.00)

- MM3-1FXL2/3TX1, MM20-L2T1T1T1       (Seit SW 01.0.00)

- MM3-1FXM2/3TX1, MM20-M2T1T1T1       (Seit SW 01.0.00)
- MM3-1FXM2/3TX1-EEC, MM20-M2T1T1T1T1 (Seit SW 01.0.00)
- MM3-1FXS2/3TX1, MM20-S2T1T1T1       (Seit SW 01.0.00)

- MM3-2AUI, MM20-A8A89999             (Seit SW 01.0.00)

- MM3-2FXM2/2TX1, MM20-M2M2T1T1       (Seit SW 01.0.00)
- MM3-2FXM2/2TX1-EEC, MM20-M2M2T1T1   (Seit SW 01.0.00)
- MM3-2FXM4/2TX1, MM20-M4M4T1T1       (Seit SW 01.0.00)
- MM3-2FXS2/2TX1, MM20-S2S2T1T1       (Seit SW 01.0.00)

- MM3-4FLM4, MM20-F4F4F4F4            (Seit SW 01.0.00)

- MM3-4FXM2, MM20-M2M2M2M2            (Seit SW 01.0.00)
- MM3-4FXM4, MM20-M4M4M4M4            (Seit SW 01.0.00)
- MM3-4FXP4, MM20-P4P4P4P4            (Seit SW 01.0.00)
- MM3-4FXS2, MM20-S2S2S2S2            (Seit SW 01.0.00)

- MM3-4TX5, MM20-T5T5T5T5             (Seit SW 01.0.00)

- MM3-3FXxx/1TX1, MM20-xxxxxxT1       (Seit SW 01.0.00)
  mit 3 FX Ports

- MM4-2TX/SFP, MM30-O7O79999          (Seit SW 01.0.00)
- MM4-4TX/SFP, MM30-O7O7O7O7          (Seit SW 01.0.00)
 + M-SFP-SX/LC                        (Seit SW 01.0.00)
 + M-SFP-MX/LC                        (Seit SW 01.0.00)
 + M-SFP-LX/LC                        (Seit SW 01.0.00)
 + M-SFP-LX+/LC                       (Seit SW 01.0.00)
 + M-SFP-LH/LC                        (Seit SW 01.0.00)
 + M-SFP-LH+/LC                       (Seit SW 01.0.00)
 + M-SFP-BIDI                         (Seit SW 01.0.00)
 + M-SFP-TX/RJ45                      (Seit SW 04.1.00)
 
- MM3-2FXM2/2TX1-RT, MM21-M2M2T1T1    (Seit SW 01.0.00)
- MM3-2FXS2/2TX1-RT, MM21-S2S2T1T1    (Seit SW 01.0.00)
- MM3-2FLM4/2TX1-RT, MM21-F4F4T1T1    (Seit SW 01.0.00)
- MM3-4TX1-RT, MM21-T1T1T1T1          (Seit SW 01.0.00)

- MM3-4TX1-POE, MM22-T1T1T1T1         (Seit SW 03.0.00)

- MM3-4SFP, MM20-Z6Z6Z6Z6             (Seit SW 04.0.00)
 + M-FAST SFP-LH/LC                   (Seit SW 04.0.00)
 + M-FAST SFP-SM/LC                   (Seit SW 04.0.00)
 + M-FAST SFP-SM+/LC                  (Seit SW 04.0.00)
 + M-FAST SFP-MM/LC                   (Seit SW 04.0.00)
 + M-FAST SFP-TX/RJ45                 (Seit SW 04.1.00)
 
- MM20-P9P9P9P9                       (Seit SW 04.2.00)
- MM20-P9P9T1T1                       (Seit SW 04.2.00)
- MM20-M5M5M5M5                       (Seit SW 04.2.00)

- MM23-T1T1T1T1                       (Seit SW 05.0.00)
- MM23-M2M2T1T1                       (Seit SW 05.0.00)
- MM23-S2S2T1T1                       (Seit SW 05.0.00)
- MM23-F4F4T1T1                       (Seit SW 05.0.00)
- MM33-O7O79999                       (Seit SW 05.0.00)

- MM24-IOIOIOIO						  (Seit SW 07.0.00 L2P und höher)


3. Historie der Aenderungen
===========================

Software Release 01.0.00
------------------------
Alle Funktionen der L2E:
- Autonegotiation oder manuelle Konfiguration der Ports
- Store and Forward Switching, Flow Control
- VLANs (255 aus 4042), Priorisierung (8 Levels auf 4 Queues), Tagging (802.1Q)
- 4 Strict-Priority Queues per Ausgangsport
- Independant VLAN learning
- Dynamische Unicast-Adresseintraege (bis 8000)
- Statische Unicast- und Multicast Adresseintraege (bis 100)
- Dynamische Multicast-Adresseintraege (bis 512)
- IGMP-Snooping (v1, v2, Querier, Forward All)
- Rapid Spanning Tree
- HIPER-Ring
- Redundante Kopplung von HIPER-Ringen und Netzsegmenten
- Port Mirroring (1 Port auf 1 Port)
- 2 Meldekontakte zur Statusueberwachung und manuellen Konfiguration
- Interface-Statistiken, RMON (1,2,3,9)
- BOOTP/DHCP-Client mit Auto Konfiguration
- BOOTP/DHCP-Relay mit Option 82
- Fast Aging bei Linkdown
- TFTP (Software-Update, Konfiguration laden und speichern)
- Auto Konfigurations Adapter ACA 21 (Software-Update, Konfiguration laden 
  und speichern)
- SNMP v1, Traps
- SNMP v2c, v3
- V.24 (System Monitor, Command Line Interface)
- Telnet (Command Line Interface)
- Web-based Management
- Diagnose und Selbsttest-Funktionen beim Kaltstart
- Error Logging lokal
- SysLog-Unterstuetzung
- ACA21-USB Passwort-Schutz
- Adress-basierte Portsicherheit
- HiDiscovery
- IEEE 1588 Client ohne Hardwareunterstuetzung
- Volle IEEE 1588 Unterstuetzung mit IEEE 1588 Modulen
- Egress Broadcast Begrenzung pro Port
- LLDP
- SFP Management
- HTTP Update
- SNTP Client + Server
- Unterstuetzung von traceroute

Zusaetzliche Funktionen der L2P:
- Batteriegepufferte Realtime Clock
- Telnet Client (Outbound Telnet)
- CLI Scripting
- 802.1x Portsicherheit
- GMRP
- Kabeltester (nur Kupferkabel)

Software Release 01.0.06
------------------------
Bugfixversion (Siehe Issueliste)
Neuer VLAN Mode zur Vermittlung von priorityOnlyTagged Frames.

Software Release 02.0.00
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)

Neue Funktionen der L2E:
- ACA11 Leseunterstützung
- Unknown Multicast Filtering
- Zusätzliche Ingress und Egress Paketlimiter
- Bridge-MIB: dot1dTpFdbTable liefert die Adressen nun aus allen VLANs
- Security Data Sheet der IAONA integriert
- Management Address Conflict Detection
- Optimierung Broadcastlimiter
- Erweiterung der privaten MIB

Zusaetzliche Funktionen der L2P:
- Link Aggregation (bis zu 7 Gruppen je 4 Ports) jeweils dynamisch (LACP) 
  oder statisch
- SNMPv3 Data Encryption
- SSHv1 (DES)

Software Release 03.0.00
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)

Neue Funktionen der L2E:
- Automatischer Konfiguration Undo
- Managementzugriff aus allen VLANS
- HTTP Configfile Transfer
- MRP (Media Redundancy Protocol - IEC Ring)
- Loginname und Passwort bis zu 32 Zeichen
- Vermittlung übergrosser Pakete mit bis zu 1632 Bytes (über SNMP aktivierbar)
- Einführen eines Geräte Status
- Disable Learning
- Telnet Client im Webinterface
- Ethernet/IP Protokoll
- PROFInet IO Protokoll
- Unterstützung MM3-4TX1-POE Modul

Neue Funktionen der L2P:
- Konfiguration auch als Script laden / Speichern
- GMRP Forward all
- Dynamisches VLAN Konfigurationsprotokoll GVRP
- Kundenspezifische Vorkonfiguration (Script)

Software Release 03.1.00
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)

Neue Funktionen L2E:
- Zusammenlegung HIPER-Ring und MRP Webinterface Dialog
- Erweiterung Portsecurity auf 10 Adressen pro Port
- 1588 Clock Optimierungen
- ACA11 Schreibunterstützung auf RS20/30/40 und MS20/30 Geräten

Software Release 04.0.00
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)

Neue Funktionen L2E:
- IGMP Snooping Erweiterungen (Automatic Query Ports, Query Ports zur Portmaske konfigurierbar)
- „Not in sync“ Anzeige wenn Konfiguration in Flash/ACA und laufende unterschiedlich sind
- Konfigurierbare Priorität der Management Antworten
- QoS: TOS/DSCP Priorisierung
- Shared VLAN Learning
- Config Rollback Funktion: Anzeige der IP Addresse der überwachenden Station
- Aktivierung übergrosser Pakete im WEB Interface
- Unterstützung 4 SFP FE Modul

Software Release 04.1.00
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)

Neue Funktionen L2E:
- Einstellbares Autocrossing
- RAM Test an/aus (mit neuem Bootcode)
- IGMP Snooping Verbesserungen
- Servicemodus: Manuelle Vor-Ort Port Deaktivierung durch Ziehen der redundanten Spannungsversorgung auf RS/MICE
- Aktualisierung RSTP auf 802.1D-2004
- Aktivierung übergrosser Pakete (1552/1632) im CLI Interface
- MRP mit 200ms Ring Rekonfiguration 
- HIPER-Ring: Option zur Verringerung der maximalen Ring Umschaltzeit
- DIP Switch Anpassungen

Neue Funktionen L2P:
- DHCP Server per Port

Software Release 04.2.00
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)

Neue Funktionen L2E:
- Unterstützung der neuen MICE Module mit 4*POF, 2*POF/2*TX und 4*MicroFx MM

Neue Funktionen L2P:
- LLDP Erweiterung um einige Konfigurationsfehler zu erkennen

Software Release 05.0.00
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)

Neue Funktionen L2E:
- Profinet Version 2.2 (PDEV) für alle Geräte
- Profinet: GSDML Datei Generator Erweiterungen
- Profinet: Standalone GSDML Generator
- Profinet: Automatischer Gerätetausch mit Engineering Station
- Profinet: PnP Funktionalität von Portmodulen
- Profinet: Vervollständigung der LLDP-Implementation für die PNIO-MIB
- Profinet: Übertragung der Switch Daten im Profinet I/O Datenbereich
- Weitere Bootzeit Beschleunigung (Neuer Bootcode erforderlich)
- IEEE1588 (PTP) Version 2
- Optimierung der Linkerkennung (Hardwareabhängig)
- RSTP Erweiterung (Port Auto Edge)
- RSTP und MRP Ring in Kombination
- Kein Reset konfigurierbar im Fehlerfall
- Ethernet/IP: Übertragung der DIP-Schalter Stellung im I/O Datenbereich
- MAC basierte Portsecurity: Bereiche mit einer Bitmaske konfigurierbar
- Status Empfangsleistung für MICE POF Module

Neue Funktionen L2P:
- CLI Anzeige für  CPU / Memory utilization
- RMON Alarme im CLI konfigurierbar
- SNMPv3 Authentifizierung über RADIUS

Software Release 06.0.00
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)

Neue Funktionen L2E:
- Port-Mirroring N:1
- Alarme (Traps) nach dem Speichern einer Konfiguration und ihrer ersten Veraenderung
- Address-Relearn-Detection
- Duplex-Mismatch-Detection
- SNTP-Client und -Server separat konfigurierbar
- Entfernung des Security Data Sheet (IAONA)
- Konfigurierbares CLI-Banner
- Switch Dump: Download der Systeminformationen als ZIP-Archiv
- SNMP-Logging
- Konfiguration der Syslog-Einstellungen ueber das Web-based Interface
- Profinet: MRP ueber Simatic S7 konfigurierbar 
- Profinet: LLDP-Erweiterungen
- Automatischer Software-Update vom ACA21

Neue Funktionen L2P:
- Multiple Spanning Tree (MSTP)
- RSTP-Standard-MIB
- Einschraenkbarer Management-Zugriff

Software Release 07.0.00
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)

Neue Funktionen der L2E:
- SFP Leistungsanzeige in dBm
- Portsicherheit mit bis zu 50 MACs pro Port

Neue Funktionen der L2P:
- LLDP-MED
- Voice VLAN
- PoE+ Management
- 802.1x Multi Client Authentication
- Guest VLAN / Unauthenticated VLAN for 802.1x
- RADIUS VLAN Zuweisung
- Überarbeiteter Konfigurations-Check Dialog
- Offline Konfiguration (Offline-Management)
- Port-Monitor (Linkänderung & CRC/Fragmentfehler)
- Erweiterte Ringkonfiguration/-diagnose for MRP
- Reload/Reboot with configurable delay
- Wiederherstellen der Backup SW via Web
- Automatisches Script laden von ACA21 beim booten
- Double-VLAN-Tagging / VLAN-Tunneling
- Unterstützung für MICE Digital IO Module

Software Release 07.1.00
------------------------

Neue Funktionen der L2P:
- HTTPs Web login
- DHCP Server VLAN Pools
- Ignorieren des ACA21 beim booten

Software Release 07.1.04
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)
- Discard Unknown Multicast Option für GMRP

Software Release 08.0.00
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)

Neue Funktionen der L2E:
- Ethernet/IP: Konfigurierbare TTL und EDS AOP Support
- Konfigurations-Signatur
- DHCP-Relay per Port Konfiguration
- DIP-Schalter in Software abschaltbar
- Abschaltbare Modul Steckplätze

Neue Funktionen der L2P:
- Pre-Login-Banner
- DHCP Option 43 Support
- DHCP Server konfigurierbare Ping überprüfung.
- Überlasterkennung (als Teil des Port-Monitors)
- Auto Disable
- Port Mirroring Erweiterungen
- MAC-Benachrichtigung
- SSH Version 2
- Starke Verschlüsselung für HTTPS
- Acceptable Frame Types "admit only VLAN untagged"

Software Release 08.0.05
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)

- Empfangsleistungs-Status für SFPs entfernt. 

Software Release 09.0.00
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)

Neue Funktionen der L2E:
- Support für HiDiscovery v2
- DHCP Relay per Interface
- Admin Status fuer System Monitor 1
- CLI-Banner im CLI konfigurierbar
- Konfigurierbare Synchronisation der SNMP v1/v2 community
- MAC-Address-Konflikt-Erkennung
- Profinet GSDML File Version 2.3
- Konfigurationssperre bei aktiver Profinet AR.

Neue Funktionen der L2P:
- Einstellbare Anzahl von Adressen je Interface fuer Port Security
- Ueberwachung von Link-Geschwindigkeit und Duplex-Einstellung 
- Auto-disable fuer Link- / Duplex-Ueberwachung
- Auto-disable fuer Port Security

Software Release 09.1.00
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)

Neue Funktionen:
- Geänderte Voreinstellung: SNMPv1 und SNMPv2 sind deaktiviert.
- Passwortänderung bei der ersten Anmeldung.
  Protokolle, die eine Anmeldung erfordern (z.B. SNMPv3), bleiben bis zur Passwortänderung deaktiviert.

Software Release 09.1.01
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)

Neue Funktionen:
- PTP Boundary Clock: Neue "master-only" Option. Wenn aktiv, werden keine anderen Master am Port akzeptiert.  

Software Release 09.1.02
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)

Neue Funktionen:
- SSH Version 1 wurde entfernt.
- Die unsichere OpenSSH-Option "diffie-hellman-group1-sha1 Key Exchange" wurde entfernt.

Software Release 09.1.04
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)

Neue Funktionen:
- 1000ms Umschaltzeit für MRP.

Software Release 09.1.06
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)

Neue Funktionen für L2P:
- Möglichkeit, die exportierte Datei mit der Gerätekonfiguration zu verschlüsseln.

Software Release 09.1.14
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)
