
Wichtige Informationen zum Software-Update auf Software 07.1.00 (oder höher)
----------------------------------------------------------------------------


Neue Bezeichnung der Software-Images für Geräte der Octopus-Familie
-------------------------------------------------------------------

    Gerät                   neue Bezeichnung        alte Bezeichnung
                            ab 07.1.00              vor 07.1.00
    --------------------    ----------------        ----------------
    Octopus 8M, 16M, 24M    omL2P.bin               octL2P.bin                        
    Octopus OS 20/30        orL2P.bin               osL2P.bin
    Octopus OS 32           omL2P.bin               -



Update-Anleitung für die Geräte Octopus 8M, Octopus 16M und Octopus 24M
------------------------------------------------------------------------

Voraussetzung:
Auf dem Gerät ist die Geräte-Software Version 07.0.03 (oder höher) und 
die Boot-Software Version 05.0.00 (oder höher) installiert.

Die Version der installierten Geräte-Software und Boot-Software erfahren
Sie im CLI mit dem Befehl "show sysinfo".
Beispiel:

        show sysinfo
        ...
        Boot Software Release.......................... L2P-06.0.03
        ...
        Running Software Release....................... L2P-07.0.03
        ...


Schritt 1:
        - Geräte-Software aktualisieren auf Version 07.0.03.
          Benutzen Sie hierzu das Image octL2P.bin.
        - Gerät neustarten.

Schritt 2:
        - Boot-Software aktualisieren. Verwenden Sie ausschließlich das
          CLI mit folgendem Befehl:
                copy tftp://<server IP>/<path>/octL2P_boot.img system:bootcode
        - Gerät neustarten.    

Schritt 3:
        - Geräte-Software aktualisieren auf Version 07.1.00 (oder höher). 
		  Benutzen Sie hierzu das Image omL2P.bin.
		  Achten Sie auf die neue Bezeichnung der Software-Images.
		  