
            S O F T W A R E - R E L E A S E - D O K U M E N T
            
                 Hirschmann Automation and Control GmbH
            
            	        PowerMICE Release 09.1.11
            		
             		     02.04.2024
            		
                             I N H A L T
                             ===========


    1.   Besonderheiten der Release PowerMICE 09.1.11
    2.   Freigegebene Hardware
    3.   Historie der Aenderungen
   

Dieses Dokument wird als Datei "PowerMICE.09.1.11.txt" mit der Software
ausgeliefert.


 -----------------------------------------------------------------------------
| Für übergeordnete Funktionalität wie Softwareupdate,                        |
| unterstützte Webbrowser und Besonderheiten der Plattform Release 09.1.11    | 
| lesen Sie bitte das Dokument Liesmich_09.1.11.txt.                          |
 -----------------------------------------------------------------------------


1. Besonderheiten der Release PowerMICE 09.1.11
===============================================
(01) Das Geraet kann sowohl über seine Agenten IP-Adresse verwaltet werden als auch
     ueber die IP-Adressen seiner Router-Interfaces.
     Die Agenten IP-Adresse darf jedoch nicht im gleichen Subnetz liegen wie eins der 
     Router-Interfaces. Wird einem Router-Interface eine IP-Adresse aus dem 
     Subnetz des Agenten zugewiesen, so wird die Agenten IP-Adresse automatisch
     geloescht. 
     Das Management-VLAN des Agenten darf nicht identisch sein mit der VLAN-ID eines
     VLAN-basierten Router-Interfaces.
(02) VLAN-basierte Router-Interfaces werden immer mit einer Geschwindigkeit von
     10 MBit angezeigt. Dies hat keine Auswirkung auf die tatsächliche 
     Vermittlungsleistung des Routers. Jedoch kann dies in Kombination mit OSPF dazu 
     führen, dass andere Pfade fuer die Routing-Entscheidung bevorzugt werden. Falls
     dies nicht erwuenscht ist, koennen die OSPF-Kosten eines vlan-basierten Router-
     Interfaces manuell geaendert werden.  
(03) SNTP-Multicasting (224.0.1.1) wird nicht über Router-Interfaces unterstützt.
(04) IEEE-1588 wird nicht über VLAN-basierte Router-Interfaces unterstützt.
(05) Es wird empfohlen, nicht mehr als 256 VRRP-Instanzen (virtuelle Router-
     Interfaces) einzurichten.
(06) Wird IGMP global eingeschaltet, so wird automatisch auch IGMP-Snooping 
     aktiviert. Generell wird empfohlen, IGMP und IGMP-Snooping gemeinsam zu 
     betreiben.
(07) Sollen IP-Multicasts geroutet werden, muß sowohl die Multicast-Vermittlung, IGMP 
     als auch ein Multicast-Routing Protokoll (PIM-DM oder DVMRP) global und an den
     Router-Interfaces aktiviert werden.
     Dies ist auch dann notwendig, wenn lediglich ein Router beteiligt ist.
(08) Es kann entweder PIM-DM oder DVMRP aktiviert werden. Die Protokolle können nicht 
     gleichzeitig betrieben werden.
(09) Geroutete Multicasts werden über alle Ports eines VLAN-basierten Router-
     Interfaces geflutet.
(10) Wird bei PIM-DM die Prune/Assert Holdtime geändert, so sollte dies gleichermaßen 
     auf allen beteiligten Routern erfolgen.
(11) Bei der Priorisierung via ACL (assign-queue) werden die betroffenen Pakete ab 
     der SW-Release 02.0.00 mit der modifizierten VLAN-Priorität gesendet. 
     Dies vereinfacht die systemübergreifende Priorisierung.
     Zu beachten ist, daß bei IPv4-Paketen gleichzeitig auch das DSCP-Feld 
     entsprechend folgender Tabelle modifiziert wird:
     Assign Queue 0 ->User priority 0,DSCP:CS0 (0) 
     Assign Queue 1 ->User priority 1,DSCP:CS1 (8) 
     Assign Queue 2 ->User priority 2,DSCP:CS2 (16) 
     Assign Queue 3 ->User priority 3,DSCP:CS3 (24) 
     Assign Queue 4 ->User priority 4,DSCP:CS4 (32) 
     Assign Queue 5 ->User priority 5,DSCP:CS5 (40) 
     Assign Queue 6 ->User priority 6,DSCP:CS6 (48) 
     Assign Queue 7 ->User priority 7,DSCP:CS7 (56)
(12) Ab der SW-Release 02.0.02 ist das RIP-Update Intervall konfigurierbar (1-1000s).
     Dadurch kann die RIP-Konvergenzzeit deutlich verbessert werden. Jedoch sollten
     Update-Intervalle < 10 Sekunden nur für kleine Netze verwendet werden.
     Empfehlung:
	   Update-Intervall : 1  Sekunde  -> Maximale Anzahl Routen: <= 250
	   Update-Intervall : 5  Sekunden -> Maximale Anzahl Routen: <= 600
	   Update-Intervall : 10 Sekunden -> Maximale Anzahl Routen: <= 1000
     Die anderen RIP-Timer werden entsprechend gesetzt:
         Timeout:              6 x Update-Intervall
	   Garbage-Collection:  10 x Update-Intervall
(13) Im Normalbetrieb werden über VLAN-Router Interfaces geroutete Pakete nicht mit
     der Source-MAC Adresse des Router-Interfaces gesendet sondern mit der MAC-
     Adresse des physikalischen Ports. Dies ist laut Standard erlaubt. Einige 
     Endgeräte mit fehlerhafter IP-Implementierung können jedoch damit Probleme 
     haben, so daß sie über ein VLAN-Router Interface nicht erreichbar sind.
     Aus diesem Grund wurde in der SW-Release 02.0.02 der "Single-MAC-Modus" 
     eingefuehrt. In diesem Modus verwenden alle VLAN-Router-Interfaces und alle 
     physikalischen Ports (außer portbasierte Router-Interfaces) die gleiche MAC-
     Adresse. Es wird empfohlen, den "Single-MAC-Modus" nur in Kombination mit 
     "Independent VLAN Learning Switches" zu verwenden.
(14) Die Multicast Stream Detection (Behandlung unbekannter Multicasts)
     unterstützt maximal 500 Multicastadressen.
     Werden mehr Adressen verwendet, schaltet sich die Multicast Stream Detection ab.
     In der Adresstabelle werden die unbekannten Multicasts, die die Multicast Stream
     Detection erkannt hat, angezeigt.
     Non IP Multicasts werden immer geflutet. 
(15) Mit SW Version 08.0.02 and 07.1.06 wurde die ProfiNET Funktionalität aus der L3E Software entfernt. 
(16) Ab Februar 2014 wird die Flashdisk auf der Hauptplatine der PowerMICE Produkt Familie
     (MS4128) aufgrund einer Bauteileabkündigung geändert.
	 Die Gerätesoftware ist dadurch nicht mehr voll abwärts kompatibel.
	 Ein Downgrade der installierten Software ist nur auf die folgenden Versionen möglich:
     * 05.0.10 – 05.0.11
     * 06.0.02 – 06.0.11
     * 07.0.00 – 07.0.05
     * 07.1.00 – 07.1.06
     * 08.0.00 – 08.0.02
     Hinweis: Ein Downgrade auf jede andere Version kann eine Formatierung des Flashs zur Folge haben.
(17) Nachdem Sie ein Medienmodul mit einem Medienmodul anderen Typs ersetzt haben, prüfen Sie 
	 die Einstellungen der betreffenden Ports und passen Sie die Einstellungen gegebenenfalls an.

2. Freigegebene Hardware
========================
Diese Plattform Software Release 09.1.11 unterstuetzt ausschliesslich folgende
Hardware:

- Software pmL2P.bin unterstützt L2P, L3E und L3P Hardware Varianten
- Software pmL3E.bin unterstützt L3E und L3P Hardware Varianten
- Software pmL3P.bin unterstützt L3P Hardware Varianten

Achtung: Die alte MS4128-5 Hardware wird von der PowerMICE L3P Software nicht unterstützt.

- MS4128            (Seit SW 01.0.00)
- MS4128 (HW version x.x.05 / x.x.06 seit SW 02.0.00)
 + MB-2T            (Seit SW 01.0.00)
 + ACA 21-USB       (Seit SW 01.0.00)
 + ACA 22-USB       (Seit SW 01.0.00)
 + ACA 22A-USB      (Seit SW 01.0.00)

- MM2-2FLM4, MM20-F4F49999            (Seit SW 01.0.00)

- MM2-2FXM2, MM20-M2M29999            (Seit SW 01.0.00)
- MM2-2FXM3/2TX1, MM20-M3M3T1T1       (Seit SW 01.0.00)
- MM2-2FXP4, MM20-P4P49999            (Seit SW 01.0.00)
- MM2-2FXS2, MM20-S2S29999            (Seit SW 01.0.00)
- MM2-4FXM3, MM20-M3M3M3M3            (Seit SW 01.0.00)

- MM2-4TX1, MM20-T1T1T1T1             (Seit SW 01.0.00)
- MM2-4TX1-EEC, MM20-T1T1T1T1         (Seit SW 01.0.00)

- MM3-1FXL2/3TX1, MM20-L2T1T1T1       (Seit SW 01.0.00)

- MM3-1FXM2/3TX1, MM20-M2T1T1T1       (Seit SW 01.0.00)
- MM3-1FXM2/3TX1-EEC, MM20-M2T1T1T1T1 (Seit SW 01.0.00)
- MM3-1FXS2/3TX1, MM20-S2T1T1T1       (Seit SW 01.0.00)

- MM3-2AUI, MM20-A8A89999             (Seit SW 01.0.00)

- MM3-2FXM2/2TX1, MM20-M2M2T1T1       (Seit SW 01.0.00)
- MM3-2FXM2/2TX1-EEC, MM20-M2M2T1T1   (Seit SW 01.0.00)
- MM3-2FXM4/2TX1, MM20-M4M4T1T1       (Seit SW 01.0.00)
- MM3-2FXS2/2TX1, MM20-S2S2T1T1       (Seit SW 01.0.00)

- MM3-4FLM4, MM20-F4F4F4F4            (Seit SW 01.0.00)

- MM3-4FXM2, MM20-M2M2M2M2            (Seit SW 01.0.00)
- MM3-4FXM4, MM20-M4M4M4M4            (Seit SW 01.0.00)
- MM3-4FXP4, MM20-P4P4P4P4            (Seit SW 01.0.00)
- MM3-4FXS2, MM20-S2S2S2S2            (Seit SW 01.0.00)

- MM3-4TX5, MM20-T5T5T5T5             (Seit SW 01.0.00)

- MM3-3FXxx/1TX1, MM20-xxxxxxT1       (Seit SW 01.0.00)
  mit 3 FX Ports

- MM4-2TX/SFP, MM30-O7O79999          (Seit SW 01.0.00)
- MM4-4TX/SFP, MM30-O7O7O7O7          (Seit SW 01.0.00)
 + M-SFP-SX/LC                        (Seit SW 01.0.00)
 + M-SFP-MX/LC                        (Seit SW 01.0.00)
 + M-SFP-LX/LC                        (Seit SW 01.0.00)
 + M-SFP-LX+/LC                       (Seit SW 01.0.00)
 + M-SFP-LH/LC                        (Seit SW 01.0.00)
 + M-SFP-LH+/LC                       (Seit SW 01.0.00)
 + M-SFP-BIDI                         (Seit SW 01.0.00)
 + M-SFP-TX/RJ45                      (Seit SW 04.1.00)
 
- MM3-2FXM2/2TX1-RT, MM21-M2M2T1T1    (Seit SW 01.0.00)
- MM3-2FXS2/2TX1-RT, MM21-S2S2T1T1    (Seit SW 01.0.00)
- MM3-2FLM4/2TX1-RT, MM21-F4F4T1T1    (Seit SW 01.0.00)
- MM3-4TX1-RT, MM21-T1T1T1T1          (Seit SW 01.0.00)

- MM3-4TX1-POE, MM22-T1T1T1T1         (Seit SW 03.0.00)

- MM3-4SFP, MM20-Z6Z6Z6Z6             (Seit SW 04.0.00)
 + M-FAST SFP-LH/LC                   (Seit SW 04.0.00)
 + M-FAST SFP-SM/LC                   (Seit SW 04.0.00)
 + M-FAST SFP-SM+/LC                  (Seit SW 04.0.00)
 + M-FAST SFP-MM/LC                   (Seit SW 04.0.00)
 + M-FAST SFP-TX/RJ45                 (Seit SW 04.1.00)
 
- MM20-P9P9P9P9                       (Seit SW 04.2.00)
- MM20-P9P9T1T1                       (Seit SW 04.2.00)
- MM20-M5M5M5M5                       (Seit SW 04.2.00)

- MM23-T1T1T1T1                       (Seit SW 05.0.00)
- MM23-M2M2T1T1                       (Seit SW 05.0.00)
- MM23-S2S2T1T1                       (Seit SW 05.0.00)
- MM23-F4F4T1T1                       (Seit SW 05.0.00)
- MM33-O7O79999                       (Seit SW 05.0.00)

- MM24-IOIOIOIO						  (Seit SW 07.0.00 L2P und höher)

3. Historie der Aenderungen
===========================

Software Release 01.0.00
------------------------
Alle Funktionen der L2P:
- Autonegotiation oder manuelle Konfiguration der Ports
- Store and Forward Switching, Flow Control
- VLANs (256 aus 4042), Priorisierung (8 Queues), Tagging (802.1Q)
- 8 Strict-Priority Queues per Ausgangsport
- Independant VLAN learning
- Dynamische Unicast-Adresseintraege (bis 8000)
- Statische Unicast- und Multicast Adresseintraege (bis 100)
- Dynamische Multicast-Adresseintraege (bis 1000)
- IGMP-Snooping (v1, v2, Querier, Forward All)
- Rapid Spanning Tree
- HIPER-Ring
- Redundante Kopplung von HIPER-Ringen und Netzsegmenten
- Port Mirroring (1 Port auf 1 Port)
- 2 Meldekontakte zur Statusueberwachung und manuellen Konfiguration
- Interface-Statistiken, RMON (1,2,3,9)
- BOOTP/DHCP-Client mit Auto Konfiguration
- BOOTP/DHCP-Relay mit Option 82
- Fast Aging bei Linkdown
- TFTP (Software-Update, Konfiguration laden und speichern)
- Auto Konfigurations Adapter ACA 21-USB (Software-Update, Konfiguration laden 
  und speichern)
- SNMP v1, Traps
- SNMP v2c, v3
- V.24 (System Monitor, Command Line Interface)
- Telnet (Command Line Interface)
- Web-based Management
- Diagnose und Selbsttest-Funktionen beim Kaltstart
- Error Logging lokal
- SysLog-Unterstuetzung
- ACA21-USB Passwort-Schutz
- Adress-basierte Portsicherheit
- HiDiscovery
- IEEE 1588 Client ohne Hardwareunterstuetzung
- Egress Broadcast Begrenzung pro Port
- LLDP
- SFP Management
- HTTP Update
- SNTP Client + Server
- Batteriegepufferte Realtime Clock
- Telnet Client (Outbound Telnet)
- Unterstuetzung von traceroute
- CLI Scripting
- 802.1x Portsicherheit
- GMRP
- Kabeltester (nur Kupferkabel)
- Link Aggregation (7 Gruppen je 4 Ports) jeweils dynamisch (LACP) 
  oder statisch


Zusätzliche Funktionen der L3E
- IPv4 Unicast Routing in Hardware mit maximalem Datendurchsatz und geringer Latenz
- CIDR (Classless Inter Domain Routing)
- portbasierte Router-Interfaces (bis zu 28 Interfaces)
- VLAN-basierte Router-Interfaces (bis zu 32 Interfaces)
- Multinetting (Aliasing)
- Statisches Routing mit ECMP (Equal Cost Multiple Path)
- Maximal 2048 ARP-Eintraege
- Maximal 2048 Routen
- maximal 256 statische Routen
- RIPv1,RIPv2
- VRRP
- ICMP Router Discovery (IRDP)
- Layer 2 Access Control Listen oder
  Standard- und erweiterte Access Control Listen (Layer 3 + Layer 4).
  Maximal 100 Listen mit je bis zu 10 Regeln. Maximal 20 Regeln je Port
- Erweitertes CoS Queue Management (Strict Priority, Weighted Round Robin mit
  konfigurierbare minimaler und maximaler Bandbreite)
- Traffic Shaping per Interface oder Queue

Zusätzliche Funktionen der L3P
- OSPFv2
- Protokollbasierte VLANs
- Erweiterung auf 128 VLAN-basierte Router-Interfaces
- Erweiterung auf 4096 Routen

Software Release 01.5.02
------------------------
L2E,L2P,L3E,L3P:
- IGMPv3 Snooping incl. Queurier-Funktionalität
- Bugfixes (Siehe Issueliste)

L3P:
- Anzahl der ACL-Regeln pro Port von 20 auf 100 erhöht
- IP-Multicast Routing
- Unterstützung von 256 IP-Multicast Routen 
- IGMPv1,IGMPv2,IGMPv3
- PIM-DM
- DVMRP 
- VRRP Multinetting Konfiguration im Web Interface

Software Release 01.5.03
------------------------
- IEEE 1588-Management (PTP) über CLI
- Bugfixes (Siehe Issueliste)

Software Release 02.0.00
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)

- Neuer VLAN Mode zur Vermittlung von priorityOnlyTagged Frames.
- Modifiziertes Verhalten bei der ACL-Priorisierung (siehe oben)
- Zusätzliche Ingress und Egress Paketlimiter
- Bridge-MIB: dot1dTpFdbTable liefert die Adressen nun aus allen VLANs
- Security Data Sheet der IAONA integriert
- Management Address Conflict Detection
- Optimierung Broadcastlimiter
- Erweiterung der privaten MIB
- SNMPv3 Data Encryption
- SSHv1 (DES)

Software Release 02.0.02
------------------------
- Konfigurierbares RIP-Update Intervall (siehe oben)
- Single-MAC-Modus für VLAN-Router Interfaces eingeführt (siehe oben)
- Bugfixes (Siehe Issueliste)

Software Release 03.0.00
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)

Neue Funktionen der L2P:
- Automatischer Konfiguration Undo
- Managementzugriff aus allen VLANS
- HTTP Configfile Transfer
- MRP (Media Redundancy Protocol - IEC Ring)
- Loginname und Passwort bis zu 32 Zeichen
- Vermittlung übergrosser Pakete mit bis zu 1552 Bytes (über SNMP aktivierbar)
- Einführen eines Geräte Status
- Disable Learning
- Telnet Client im Webinterface
- Konfiguration auch als Script laden / Speichern
- GMRP Forward all
- Dynamisches VLAN Konfigurationsprotokoll GVRP
- Kundenspezifische Vorkonfiguration (Script)
- IGMP Multicast Stream Detection für PowerMICE/MACH4000
- Unterstützung MM3-4TX1-POE Modul

Neue Funktionen der L3P:
- Unterstützung von 512 IP-Multicast Routen

Software Release 03.1.00
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)

Neue Funktionen der L2P:
- Ethernet/IP Protokoll
- Zusammenlegung HIPER-Ring und MRP Webinterface Dialog
- Erweiterung Portsecurity auf 10 Adressen pro Port
- 1588 Clock Optimierungen

Software Release 04.0.00
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)

Neue Funktionen L2P:
- IGMP Snooping Erweiterungen (Automatic Query Ports, Query Ports zur Portmaske konfigurierbar)
- „Not in sync“ Anzeige wenn Konfiguration in Flash/ACA und laufende unterschiedlich sind
- Konfigurierbare Priorität der Management Antworten
- QoS: TOS/DSCP Priorisierung
- Shared VLAN Learning
- Config Rollback Funktion: Anzeige der IP Addresse der überwachenden Station
- Aktivierung übergrosser Pakete im WEB Interface
- Unterstützung 4 SFP FE Modul
- PROFInet IO Protokoll

Neue Funktionen L3E:
- VRRP Beschleunigung < 1 s
- VRRP Tracking
- Interface Tracking

Software Release 04.1.00
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)

Neue Funktionen L2P:
- Einstellbares Autocrossing
- RAM Test an/aus (mit neuem Bootcode)
- IGMP Snooping Verbesserungen
- Aktualisierung RSTP auf 802.1D-2004
- Aktivierung übergrosser Pakete (1552/1632) im CLI Interface
- MRP mit 200ms Ring Rekonfiguration 
- HIPER-Ring: Option zur Verringerung der maximalen Ring Umschaltzeit
- DIP Switch Anpassungen
- DHCP Server per Port

Neue Funktionen L3E:
- VRRP Verbesserungen

Neue Funktionen L3P:
- Multicast Routing und das Filtern von unbekannten Multicasts kann gleichzeitig aktiviert werden

Software Release 04.2.00
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)

Neue Funktionen L2P:
- LLDP Erweiterung um einige Konfigurationsfehler zu erkennen
- Unterstützung der neuen MICE Module mit 4*POF, 2*POF/2*TX und 4*MicroFx MM

Software Release 05.0.00
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)

Neue Funktionen L2E:
- Profinet Version 2.2 (PDEV) für alle Geräte
- Profinet: GSDML Datei Generator Erweiterungen
- Profinet: Standalone GSDML Generator
- Profinet: Automatischer Gerätetausch mit Engineering Station
- Profinet: PnP Funktionalität von Portmodulen
- Profinet: Vervollständigung der LLDP-Implementation für die PNIO-MIB
- Profinet: Übertragung der Switch Daten im Profinet I/O Datenbereich
- Weitere Bootzeit Beschleunigung (Neuer Bootcode erforderlich)
- IEEE1588 (PTP) Version 2
- Optimierung der Linkerkennung (Hardwareabhängig)
- RSTP Erweiterung (Port Auto Edge)
- RSTP und MRP Ring in Kombination
- Kein Reset konfigurierbar im Fehlerfall
- Ethernet/IP: Übertragung der DIP-Schalter Stellung im I/O Datenbereich
- MAC basierte Portsecurity: Bereiche mit einer Bitmaske konfigurierbar
- Status Empfangsleistung für MICE POF Module

Neue Funktionen L2P:
- CLI Anzeige für  CPU / Memory utilization
- RMON Alarme im CLI konfigurierbar
- SNMPv3 Authentifizierung über RADIUS

Neue Funktionen L3E:
- Ping / Static route / Logic tracking

Software Release 06.0.00
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)

Neue Funktionen L2P:
- Port-Mirroring N:1
- Alarme (Traps) nach dem Speichern einer Konfiguration und ihrer ersten Veraenderung
- Address-Relearn-Detection
- Duplex-Mismatch-Detection
- SNTP-Client und -Server separat konfigurierbar
- Entfernung des Security Data Sheet (IAONA)
- Konfigurierbares CLI-Banner
- Switch Dump: Download der Systeminformationen als ZIP-Archiv
- SNMP-Logging
- Konfiguration der Syslog-Einstellungen ueber das Web-based Interface
- Profinet: MRP ueber Simatic S7 konfigurierbar 
- Profinet: LLDP-Erweiterungen
- Automatischer Software-Update vom ACA21
- Multiple Spanning Tree (MSTP)
- RSTP-Standard-MIB
- Einschraenkbarer Management-Zugriff
- Sub-Ring-Protokoll (Multi-Ring) fuer PowerMICE und MACH4002

Neue Funktionen L3E:
- Netdirected Broadcasts

Software Release 07.0.00
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)

Neue Funktionen der L2P:
- LLDP-MED
- Voice VLAN
- PoE+ Management
- 802.1x Multi Client Authentication
- Guest VLAN / Unauthenticated VLAN for 802.1x
- RADIUS VLAN Zuweisung
- Überarbeiteter Konfigurations-Check Dialog
- Offline Konfiguration (Offline-Management)
- Port-Monitor (Linkänderung & CRC/Fragmentfehler)
- Erweiterte Ringkonfiguration/-diagnose for MRP
- Portsicherheit mit bis zu 50 MACs pro Port
- Reload/Reboot with configurable delay
- SFP Leistungsanzeige in dBm
- Wiederherstellen der Backup SW via Web
- Automatisches Script laden von ACA21 beim booten
- Unterstützung für MICE Digital IO Module

Software Release 07.0.01
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)

Neue Funktionen der L3P:
- DVMRP Update (Draft-ietf-idmr-dvmrp-v3-10)
- PIM-DM Update (RFC3973)
- PIM-SM / SSM (RFC4601)
- IGMP v1/v2/v3 Update

Software Release 07.1.00
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)
Neue Funktionen der L2P:
- HTTPs Web login

Software Release 08.0.00
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)

- Ethernet/IP: Konfigurierbare TTL und EDS AOP Support
- Konfigurations-Signatur
- DHCP-Relay per Port Konfiguration
- Pre-Login-Banner
- DHCP Option 43 Support
- DHCP Server konfigurierbare Ping überprüfung.
- Überlasterkennung (als Teil des Port-Monitors)
- Auto Disable
- Port Mirroring Erweiterungen
- MAC-Benachrichtigung
- SSH Version 2
- Starke Verschlüsselung für HTTPS
- DIP-Schalter in Software abschaltbar
- Abschaltbare Modul Steckplätze

Software Release 08.0.02
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)
- ProfiNET Funktionalität aus L3E Software entfernt.

Software Release 08.0.05
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)

- Empfangsleistungs-Status für SFPs entfernt. 
- Gerätestatus um Sub-Ring Überwachung erweitert. 

Software Release 09.0.00
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)

Neue Funktionen der L2P:
- Support für HiDiscovery v2
- DHCP Relay per Interface
- Einstellbare Anzahl von Adressen je Interface fuer Port Security
- Admin Status fuer System Monitor 1
- Ueberwachung von Link-Geschwindigkeit und Duplex-Einstellung 
- Auto-disable fuer Link- / Duplex-Ueberwachung
- Auto-disable fuer Port Security
- CLI-Banner im CLI konfigurierbar
- Konfigurierbare Synchronisation der SNMP v1/v2 community
- Profinet GSDML File Version 2.3
- Konfigurationssperre bei aktiver Profinet AR.

Software Release 09.0.12
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)

Neue Funktionen in L3P Software:
- PIM-DM unterstützt statische Einträge

Software Release 09.1.00
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)

Neue Funktionen:
- Geänderte Voreinstellung: SNMPv1 und SNMPv2 sind deaktiviert.
- Passwortänderung bei der ersten Anmeldung.
  Protokolle, die eine Anmeldung erfordern (z.B. SNMPv3), bleiben bis zur Passwortänderung deaktiviert.

Software Release 09.1.01
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)

Neue Funktionen:
- PTP Boundary Clock: Neue "master-only" Option. Wenn aktiv, werden keine anderen Master am Port akzeptiert.  

Software Release 09.1.02
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)

Neue Funktionen:
- ProfiNET Funktionalität aus L3P Software entfernt.
- SSH Version 1 wurde entfernt.
- Die unsichere OpenSSH-Option "diffie-hellman-group1-sha1 Key Exchange" wurde entfernt.

Software Release 09.1.04
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)

Neue Funktionen:
- 1000ms Umschaltzeit für MRP.
- 1000ms Umschaltzeit für Sub-Ring.

Software Release 09.1.06
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)

Neue Funktionen für L2P,L3E und L3P:
- Möglichkeit, die exportierte Datei mit der Gerätekonfiguration zu verschlüsseln.

Software Release 09.1.11
------------------------
Bugfixes (Siehe Issueliste)
