
            S O F T W A R E - R E L E A S E - D O K U M E N T

                 Hirschmann Automation and Control GmbH
                       
            	      RSPE Release 09.4.04
            		
                            20.06.2024
            		
                            I N H A L T
                            ===========


    1.   Besonderheiten der Release RSPE 09.4.04
    2.   Freigegebene Hardware
    3.   Historie der Aenderungen
   

Dieses Dokument wird als Datei "Liesmich_RSP.09.4.04.txt" mit der Software
ausgeliefert.

.-----------------------------------------------------------------------------.
| Für übergeordnete Funktionalität wie Softwareupdate,                        |
| unterstützte Webbrowser und Besonderheiten der Plattform Release 09.4.04    |
| lesen Sie bitte das Dokument Liesmich_09.4.04.txt.                          |
'-----------------------------------------------------------------------------'


1. Besonderheiten der Release RSPE 09.4.04
=============================================
Voraussetzung für das Update auf eine HiOS Version 09.1.00 oder höher ist, dass auf
dem Gerät eine HiOS Version 09.0.07 oder höher läuft. Für ein Update von Versionen 
vor 09.0.07 ist zuerst ein Update auf HiOS 09.0.07 oder höher erforderlich. 

Achtung:
- Wird das Update von einer Version vor HiOS 09.0.07 durchgeführt, 
  kann das Gerät seine Geräteprogrammierung verlieren und dadurch unbrauchbar werden. 
  
- Mit dem Update auf HiOS 09.1.00 wird ebenfalls der Bootloader ausgetauscht.
  Stellen Sie sicher, dass es beim Update zu keiner Stromunterbrechung kommt.
- Der erste Start nach dem Update auf HiOS 09.1.00 dauert deutlich länger.
- Beim Downgrade von 09.1.00 auf eine frühere Version übernimmt das Gerät das
  Konfigurationsprofil und die Zertifikate nicht automatisch.
  Speichern Sie daher vor dem Downgrade die Konfiguration.
  Importieren Sie dieses Konfigurationsprofil nach dem Downgrade.
     
2. Freigegebene Hardware
========================
Diese Plattform Software Release 09.4.04 unterstuetzt ausschliesslich folgende
Hardware:

HiOS-RSPE-09404.bin:
- RSPE30
- RSPE32
- RSPE35
- RSPE37

HiOS-RSPE-MRP-09404.bin:
HiOS-RSPE-PRP-09404.bin:
HiOS-RSPE-HSR-09404.bin:
- RSPE35
- RSPE37

HiOS-RSPE-DLR-09404.bin: 
- RSPE35 (mit Hardware-Konfiguration "D")
- RSPE37 (mit Hardware-Konfiguration "D")

Unterstützte Software Level:
- 2S
- 2A
- 3S

Informationen über unterstützes Zubehör finden Sie im Anwenderhandbuch Installation.
Die Handbücher finden Sie unter "https://www.doc.hirschmann.com".


3. Historie der Aenderungen
===========================

Software Release 03.1.00
------------------------
Erste Version
 
Software Release 04.0.00
------------------------
Bugfixes (siehe Issue Liste)

Neue Funktionen: 
- JumboFrames (12288 Byte Frames)
- Manual LED signalling

Software Level 2A/3S:
- Subring Manager

Software Level 3S:
- Loopback interface (2)
- Static routing (40 Entries)
- Port based routing
- VLAN based routing
- Routing templates
- VRRP
- HiVRRP
- VRRP tracking
- Net directed broadcasts
- ICMP Router Discovery (IRDP)
- Static route tracking
- Static reject routes
- Proxy ARP
- Static ARP entries
- Selective ARP Learning
- IGMPv1,IGMPv2,IGMPv3
- IGMP Proxy
- ICMP filter
- Configurable IP MTU
- BOOTP/DHCP layer 3 relay
- IP/UDP helper


Software Release 05.0.00
------------------------
Bugfixes (siehe Issue Liste)

Neue Funktionen: 
- Device Level Ring (DLR) (mit Hardware-Konfiguration "D" und Software mit DLR-Unterstützung)
- HiDiscovery v2 Server
- Manuelles Power Management (PoE)
- PoE Fast Startup
- EtherNet/IP Protokoll
- Modbus TCP
- PROFINET Protokoll
- Port Monitor Überlast Erkennung
- Port Monitor Link Geschwindigkeit und Duplex Überwachung
- Port Mirroring N:1
- System Ressourcen Monitor
- CLI script download über HTTP(S)
- Management MAC Address Conflict Detection
- DHCP Server pools für Multicast Anfragen
- Modul Hot Swap Unterstützung

Software Level 2A/3S:
- RSPAN
- VLAN mirroring
- HIPER-Ring Client (Ring Switch)
- LDAP
- Erweiterte ACL Filter

Software Level 3S:
- OSPFv2
- RIPv1, RIPv2


Software Release 06.0.00
------------------------
Bugfixes (siehe Issue Liste)

Neue Funktionen:
- RSTP over HSR (mit Software mit HSR-Unterstützung)
- Configurable fixed MRP redundant port
- TLS 1.2
- FTP Client
- Link Loss Alert
- Web: Port Tooltip
- PRP on Gigabit (mit Software mit PRP-Unterstützung)
- Slot admin state

Software Level 2A/3S:
- Redundant Coupling Protocol (RCP)
- Ring/Net Coupling
- Syslog over TLS
- RSTP Ring Only Mode
- Upload certificate for mail server
- Subring with Link Aggregation
- GMRP
- GVRP

Software Level 3S:
- 1:1 NAT (Enthalten in Software HiOS-RSPE-MRP-09404.bin)
- OSPF fast Hello mode


Software Release 06.1.00
------------------------
Bugfixes (siehe Issue Liste)

Neue Funktionen:
- Management über Probe Ports
- Multiple Spanning Tree

Software Level 3S:
- Source Interface Auswahl für copy Befehle und Radius


Software Release 07.0.00
------------------------
Bugfixes (siehe Issue Liste)

Neue Funktionen:
- HTML5-basierte grafische Benutzeroberfläche
- Konfiguration auf Remote-Server sichern
- IP-Adresse beim Löschen der Konfiguration beibehalten
- HSR über Gigabit (mit Software mit HSR-Unterstützung)

Software Level 2A/3S:
- Format-Optionen für MAC Authentication Bypass

Software Level 3S:
- ACD für Router-Interfaces
- Source-Routing ein-/ausschaltbar

Software Release 07.0.04
------------------------
Bugfixes (siehe Issue Liste)

Geänderte Funktionen:
- Import / Export von CLI scripts über die grafische Oberfläche.
- SSH: Unterstützung neuer Ciphers.
- SSH: DSA auth. Key Unterstützung entfernt.

Software Release 07.3.00
------------------------
Bugfixes (siehe Issue Liste)

Neue Funktionen:
- TSN 802.1Qbv Unterstützung auf Ports 1/1 - 1/3.
- 802.1AS-2011 BETA (Nur für Testzwecke, keine Benutzerschnittstelle vorhanden).

Software Release 08.0.00
------------------------
Bugfixes (siehe Issue Liste)

Neue Funktionen:
- 802.1AS-2011 inklusive Benutzerschnittstelle.
- Automatischer Login durch HiVision.
- Laden eines CLI Scriptes beim Booten.
- Geänderte Voreinstellung: SNMPv1/v2 und Telnet sind deaktiviert.

Software Release 07.1.00 und 08.1.00
------------------------------------
Bugfixes (siehe Issue Liste)

Neue Funktionen:
- Passwortänderung bei der ersten Anmeldung.
  Protokolle, die eine Anmeldung erfordern (z.B. SNMPv3), bleiben bis zur Passwortänderung deaktiviert.

Software Release 08.4.01
------------------------
Bugfixes (siehe Issue Liste)

Neue Funktionen:
- Abschaltbare BOOTP/DHCP-Optionen (DHCP-Client).
- Anzeige des abgegebenen PoE-Stroms in mA (zusätzlich zur Leistung in W).

Software Level 2A/3S:
- Neuer Parameter "index" im CLI zum Anlegen und Löschen von ACL-Regeln. 
- Anzeige von Unterschieden zur Grundeinstellung in der grafischen Benutzeroberfläche.

Software Release 08.6.00
------------------------
Bugfixes (siehe Issue Liste)

Neue Funktionen:
- OPC UA Server
- Protokoll-Paket-Statistik 

Software Release 08.7.00
------------------------------------
Bugfixes (siehe Issue Liste)

Neue Funktionen: 
Software Level 2A/3S:
- Loop-Schutz Funktion

Software Release 09.0.00
------------------------
Bugfixes (siehe Issue Liste)

Neue Funktionen:
- Responsive GUI

Software Level 2A/3S:
- Double VLAN Tagging 

Software Release 09.1.00
------------------------
Bugfixes (siehe Issue Liste)

Neue Funktionen:
- Signierte Firmware-Images
- Update 802.1X auf Version 2010
- Profinet kombiniertes Familien GSDML
- Profinet neuer Stack, Spec 2.41 konform
- VLAN-Konfiguration für EtherNet/IP
- IPv6-Management
- LLDP IPv6 Support

Software Release 09.2.00
------------------------
Bugfixes (siehe Issue Liste)

Neue Funktionen:
- SNMPv3 Traps

Software Level 2A:
- SNMPv1/v2 read-only
- Interface Shutdown via Tracking

Software Release 09.4.00
------------------------
Bugfixes (siehe Issue Liste)

Neue Funktionen:
- SNMPv3 Traps (GUI)

Software Release 09.4.04
------------------------
Bugfixes (siehe Issue Liste)
