
            S O F T W A R E - R E L E A S E - D O K U M E N T

                 Hirschmann Automation and Control GmbH
                       
            	      GRS106 Release 10.3.02
            		
                            25.09.2025
            		
                            I N H A L T
                            ===========


    1.   Besonderheiten der Release GRS106 10.3.02
    2.   Freigegebene Hardware
    3.   Historie der Änderungen



Dieses Dokument wird als Datei "Liesmich_GRS106.10.3.02.txt" mit der Software
ausgeliefert.



.-----------------------------------------------------------------------------.
| Für übergeordnete Funktionalität wie Software-Update,                       |
| unterstützte Webbrowser und Besonderheiten der Plattform Release 10.3.02    |
| lesen Sie bitte das Dokument Liesmich_10.3.02.txt.                          |
'-----------------------------------------------------------------------------'



1. Besonderheiten der Release GRS106 10.3.02
==============================================
Achtung:
- Beim Update auf HiOS 10.3.00 wird der Bootloader ersetzt.
  Stellen Sie sicher, dass die Spannungsversorgung während des Update-Vorgangs nicht unterbricht.

USB-C: Das Out-of-Band Management-Interface unterstützt ausschließlich Zugriffe auf 
       das CLI über Terminalemulation.

Port-Eigenschaften: Die Ports 1/1 - 1/4 des GRS115/116 unterstützen aufgrund der 
       Hardware-Ausstattung ausschließlich die Datenraten 10G und/oder 1G.

Port-Eigenschaften: Die Ports 1/1 - 1/4 des GRS115/116 unterstützen aufgrund der 
       Hardware-Ausstattung bis zu 10240 Bytes große Frames.


2. Freigegebene Hardware
========================
Diese Plattform Software Release 10.3.02 unterstützt ausschliesslich folgende
Hardware:

HiOS-GRS-10302.bin:
- GRS105-6F8F16T       (Seit SW 08.9.00)
- GRS105-6F8T16T       (Seit SW 08.9.00)
- GRS106-6F8F16T       (Seit SW 08.9.00)
- GRS106-6F8T16T       (Seit SW 08.9.00)
- GRS115-6F8F16T       (Seit SW 09.1.00)
- GRS115-6F8T16T       (Seit SW 09.1.00)
- GRS116-6F8F16T       (Seit SW 09.1.00)
- GRS116-6F8T16T       (Seit SW 09.1.00)
- GRS125-6F8F16T       (Seit SW 10.3.02)
- GRS125-6F8T16T       (Seit SW 10.3.02)
- GRS126-6F8F16T       (Seit SW 10.3.02)
- GRS126-6F8T16T       (Seit SW 10.3.02)


Unterstützte Software Level:
- 2S                   (GRS...2S, GRS...2A)
- 2A                   (GRS...2A)
- 3A                   (Unicast Routing)

Informationen über unterstützes Zubehör finden Sie im Anwenderhandbuch Installation.
Die Handbücher finden Sie unter "https://www.doc.hirschmann.com".

3. Historie der Änderungen
===========================

Software Release 08.9.00
------------------------
Erste Version

Neue Funktionen:
- Luftfeuchtigkeitssensor
- Responsive GUI

Software Release 09.0.00
------------------------
Bugfixes (siehe Issue-Liste)

Software Level 2A:
- Double VLAN Tagging

Software Release 09.1.00
------------------------
Bugfixes (siehe Issue-Liste)

Neue Funktionen:
- EtherNet/IP
- VLAN-Konfiguration für EtherNet/IP
- Modbus TCP
- PROFINET, Spec 2.41 konform
- Signierte Firmware-Images
- Update 802.1X auf Version 2010
- LLDP IPv6 Support

Software Release 09.2.00
------------------------
Bugfixes (siehe Issue-Liste)

Neue Funktionen:
- SNMPv3 Traps

Software Level 2A:
- SNMPv1/v2 read-only
- Interface Shutdown via Tracking

Software Release 09.4.00
------------------------
Bugfixes (siehe Issue-Liste)

Neue Funktionen:
- SNMPv3 Traps (GUI)

Software Level 3A (Unicast Routing):
- ACD für Routing Interfaces
- BOOTP/DHCP Layer 3 Relay
- IP/UDP Helper
- VRRP
- VRRP Tracking
- HIVRRP (Router Redundancy)
- Port Based Routing
- VLAN Based Routing
- Routing Templates
- Loopback Interface
- ICMP Filter
- Net Directed Broadcasts
- OSPFv2
- RIPv1,RIPv2
- ICMP Router Discovery (IRDP)
- Multinetting (Aliasing)
- ECMP (Equal Cost Multiple Path)
- Static Routing
- Proxy ARP
- Static ARP Entries
- Dynamic ARP Handling
- Static Route Tracking
- Static Reject Routes
- IGMPv1,IGMPv2,IGMPv3
- IGMP Proxy

Software Release 10.0.00
------------------------
Bugfixes (siehe Issue-Liste)

Neue Funktionen:
- SSH Bekannte Hosts werden geprüft

Software Level 2A:
- Zertifikate/Sperrlisten werden geprüft (LDAP, Email Logging, Syslog über TLS)
- Service-Discovery (mit ITxPT Module Inventory)
- RSPAN mit dediziertem Zielport 
- Private VLAN
- 802.1AS-2020

Software Release 10.3.00
------------------------
Bugfixes (siehe Issue-Liste)

Neue Funktionen:
- DHCP-Server: PXE-Unterstützung
- Secure Boot

Software Level 2A:
- TACACS+
- MACSec (abhängig von der Gerätevariante)

Software Release 10.3.02
------------------------
Bugfixes (siehe Issue-Liste)

Neue Funktionen:
- PoE-Unterstützung für GRS125 und GRS126 

Software Release 10.3.02
------------------------
Bugfixes (siehe Issue-Liste)
