
            S O F T W A R E - R E L E A S E - D O K U M E N T

                 Hirschmann Automation and Control GmbH
                       
            	      HiOS Release 10.3.03
            		
                            06.11.2025
            		
                            I N H A L T
                            ===========


    1.   Wichtige Update-Anweisungen (BRS, BXS, GRS103, OS8TX-M)


Dieses Dokument wird als Datei "Wichtige_Update_Anweisungen_10.3.03.txt" mit der Software ausgeliefert.


1. Wichtige Update-Anweisungen (BRS, BXS, GRS103, OS8TX-M)
==========================================================

HiOS 10.3.03 enthält ein Bootloader-Update. Um den Bootloader zu ersetzen, 
muss das Update nach einem Neustart des Systems erneut ausgeführt werden.


Detaillierte Schritte:

1) Führen Sie ein Update auf HiOS 10.3.03 mit Ihrer bevorzugten Methode durch (z.B. Webinterface, ACA, CLI).
2) Starten Sie das Gerät neu, nachdem das Update erfolgreich abgeschlossen ist.


Erwartetes Ergebnis:
- Auf dem Gerät läuft nun HiOS 10.3.03. 
- Der Bootloader wurde nicht auf HiBOOT 10.3.03 aktualisiert (HiBOOT ist weiterhin Version 10.0.00 oder niedriger). 
- Ein System Log Eintrag während des HiOS-Starts weist darauf hin, dass der Bootloader nicht aktualisiert wurde
 (HiBOOT was not upgraded to version 10.3.03. Please perform the software update again.).

Um den Bootloader zu aktualisieren, ist ein zweites Update von HiOS 10.3.03 erforderlich.

3) Führen Sie ein zweites Update auf HiOS 10.3.03 durch.
   Dieses zweite Update ersetzt den Bootloader. Stellen Sie sicher, dass es während des Updates zu keiner Stromunterbrechung kommt.
4) Starten Sie das Gerät neu, nachdem das Update erfolgreich abgeschlossen ist.

5) Überprüfen Sie, ob der Bootloader auf HiBOOT 10.3.03 aktualisiert wurde.
   Führen Sie im CLI den Befehl "show sytem info" aus und überprüfen Sie, ob die Bootcode software release (FLASH) HiBOOT 10.3.03 ist. 
   Alternativ können Sie über die Grafische Benutzeroberfläche die Bootcode-Version im Dialog "Grundeinstellungen > Software" überprüfen.

Erwartetes Ergebnis:
- Auf dem Gerät läuft jetzt HiOS 10.3.03. 
- Der Bootloader wurde auf HiBOOT 10.3.03 aktualisiert.

ACHTUNG: Wenn das Gerät nach dem zweiten Update-Zyklus die HiBOOT-Version nicht als 10.3.03 anzeigt, wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.

Zusatzinformationen:
- Wenn die Secure Boot-Funktion aktiviert ist, lässt HiOS 10.3.03 keine Downgrades auf frühere HiOS-Versionen zu. 
  Secure Boot ist eine einmalig aktivierbare, aber nicht deaktivierbare Funktion.
  
- Nach den beiden Upgrade-Zyklen werden sowohl die Haupt- als auch die Backup-HiOS-Version HiOS 10.3.03 sein. 
  Das Wiederherstellen früherer HiOS-Versionen über das CLI-Kommando "swap" oder den "Wiederherstellen" Button 
  in der Grafische Benutzeroberfläche ist nicht möglich.
  
- Ein Downgrade auf frühere HiOS-Versionen erfordert ein explizites Software-Update 
  (vorausgesetzt, die Secure-Boot-Funktion ist nicht aktiviert).
  
- Die Bootloader-Version (HiBOOT) bleibt auch nach einem Software-Downgrade 10.3.03. 
  Ein Downgrade des Bootloaders ist nicht vorgesehen.