
            S O F T W A R E - R E L E A S E - D O K U M E N T

                 Hirschmann Automation and Control GmbH
                       
            	      OCTOPUS Release 09.0.08
            		
                            07.06.2024
            		
                            I N H A L T
                            ===========


    1.   Besonderheiten der Release OCTOPUS 09.0.08
    2.   Freigegebene Hardware
    3.   Historie der Aenderungen
   

Dieses Dokument wird als Datei "Liesmich_OCTOPUS.09.0.08.txt" mit der Software
ausgeliefert.

.-----------------------------------------------------------------------------.
| Für Übergeordnete Funktionalität wie Softwareupdate,                        |
| unterstützte Webbrowser und Besonderheiten der Plattform Release 09.0.08    |
| lesen Sie bitte das Dokument Liesmich_09.0.08.txt.                          |
'-----------------------------------------------------------------------------'


1. Besonderheiten der Release OCTOPUS 09.0.08
=============================================
Das Update auf die Software HiOS 08.3.00 IPv6 muss von einer 08.0.00 oder neuer 
gemacht werden. Wird das Update von einer älteren Version gestartet, wird die 
Fehlermeldung 'ERROR: Not a bootable software image' angezeigt.

Achtung:
- Mit dem Update auf HiOS 08.3.00 IPv6 wird ebenfalls der Bootloader ausgetauscht.
  Es muss daher sichergestellt werden, dass es beim Update zu keiner 
  Stromunterbrechung kommt.
- Beim Update von der IPv6-Version auf eine andere Version gehen Einstellungen und 
  Zertifikate verloren. Speichern Sie daher vor dem Update die Konfiguration und 
  wenden Sie diese wieder an, nachdem das Gerät mit der neuen Version gestartet wurde.
     
2. Freigegebene Hardware
========================
Diese Plattform Software Release 09.0.08 unterstuetzt ausschliesslich folgende
Hardware:

HiOS-OCTOPUS-09008.bin:
HiOS-OCTOPUS-IPv6-09008.bin: (Seit Version 08.3.00)
- OCTOPUS

HiOS-OCTOPUS-MRP-09008.bin:
HiOS-OCTOPUS-PRP-09008.bin:
HiOS-OCTOPUS-HSR-09008.bin:
HiOS-OCTOPUS-TSN-09008.bin: (Seit Version 07.3.00)
- OCTOPUS (mit Hardware-Konfiguration "M, N, P, H, D, R und T")

HiOS-OCTOPUS-DLR-09008.bin:
- OCTOPUS (mit Hardware-Konfiguration "D")

HiOS-OCTOPUS-MRP-09008.bin (mit 1:1 NAT Unterstützung)
- OCTOPUS (mit Hardware-Konfiguration "N and T")

HiOS-OCTOPUS-TSN-09008.bin: 
- OCTOPUS (mit Hardware-Konfiguration "R") - (Seit Version 07.3.00)

Unterstützte Software Level:
- 2S
- 2A
- 3S

Hinweis: HiOS-OCTOPUS-IPv6-09008.bin unterstützt ausschließlich die Software Level 2S und 2A. 

Informationen über unterstützes Zubehör finden Sie im Anwenderhandbuch Installation.
Die Handbücher finden Sie unter "https://www.doc.hirschmann.com".
 
3. Historie der Aenderungen
===========================

Software Release 04.1.02
------------------------
Erste Version
 
Software Release 05.0.00
------------------------
Bugfixes (siehe Issue Liste)

Neue Funktionen: 
- Device Level Ring (DLR) (mit Hardware-Konfiguration "D" und Software mit DLR-Unterstützung)
- HiDiscovery v2 Server
- Manuelles Power Management (PoE)
- PoE Fast Startup
- EtherNet/IP Protokoll
- Modbus TCP
- PROFINET Protokoll
- Port Monitor überlast Erkennung
- Port Monitor Link Geschwindigkeit und Duplex Überwachung
- Port Mirroring N:1
- System Ressourcen Monitor
- CLI script download über HTTP(S)
- Management MAC Address Conflict Detection
- DHCP Server pools für Multicast Anfragen

Software Level 2A/3S:
- RSPAN
- VLAN mirroring
- HIPER-Ring Client (Ring Switch)
- LDAP
- Erweiterte ACL Filter

Software Level 3S:
- OSPFv2
- RIPv1, RIPv2


Software Release 06.0.00
------------------------
Bugfixes (siehe Issue Liste)

Neue Funktionen:
- RSTP over HSR (mit Software mit HSR-Unterstützung)
- Configurable fixed MRP redundant port
- TLS 1.2
- FTP Client
- Link Loss Alert
- Web: Port Tooltip
- PRP on Gigabit (mit Software mit PRP-Unterstützung)

Software Level 2A/3S:
- Redundant Coupling Protocol (RCP)
- Ring/Net Coupling
- Syslog over TLS
- RSTP Ring Only Mode
- Upload certificate for mail server
- Subring with Link Aggregation
- GMRP
- GVRP

Software Level 3S:
- 1:1 NAT (mit Hardware-Konfiguration "N" und "T", enthalten in Software HiOS-OCTOPUS-MRP-09008.bin)
- OSPF fast Hello mode

Hardware-Konfiguration T (Software Level 3S):
- TTDP Support (Beta Stadium, nur zum Testen geeignet)


Software Release 06.1.00
------------------------
Bugfixes (siehe Issue Liste)

Neue Funktionen:
- Management über Probe Ports
- Multiple Spanning Tree

Software Level 3S:
- Source Interface Auswahl für copy Befehle und Radius


Software Release 07.0.00
------------------------
Bugfixes (siehe Issue Liste)

Neue Funktionen:
- HTML5-basierte grafische Benutzeroberfläche
- Konfiguration auf Remote-Server sichern
- IP-Adresse beim Löschen der Konfiguration beibehalten
- HSR über Gigabit (mit Software mit HSR-Unterstützung)

Software Level 2A/3S:
- Format-Optionen für MAC Authentication Bypass

Software Level 3S:
- ACD für Router-Interfaces
- Source-Routing ein-/ausschaltbar

Software Release 07.0.04
------------------------
Bugfixes (siehe Issue Liste)

Geänderte Funktionen:
- Import / Export von CLI scripts über die grafische Oberfläche.
- SSH: Unterstützung neuer Ciphers.
- SSH: DSA auth. Key Unterstützung entfernt.

Software Release 07.3.00
------------------------
Bugfixes (siehe Issue Liste)

Neue Funktionen:
- TSN 802.1Qbv Unterstützung auf Ports 1/1 - 1/3.
- 802.1AS BETA (Nur für Testzwecke, keine Benutzerschnittstelle vorhanden).

Software Release 08.0.00
------------------------
Bugfixes (siehe Issue Liste)

Neue Funktionen:
- 802.1AS inklusive Benutzerschnittstelle.
- Automatischer Login durch HiVision.
- Laden eines CLI Scriptes beim Booten.
- Geänderte Voreinstellung: SNMPv1/v2 und Telnet sind deaktiviert.

Software Release 07.1.00 und 08.1.00
------------------------------------
Bugfixes (siehe Issue Liste)

Neue Funktionen:
- Passwortänderung bei der ersten Anmeldung.
  Protokolle, die eine Anmeldung erfordern (z.B. SNMPv3), bleiben bis zur Passwortänderung deaktiviert.

Software Release 08.3.00
------------------------
Ausschließlich verfügbar für HiOS-OCTOPUS-IPv6-08300.bin.

Neue Funktionen:
- IPv6-Management
- Abschaltbare BOOTP/DHCP-Optionen (DHCP-Client).
- Anzeige des abgegebenen PoE-Stroms in mA (zusätzlich zur Leistung in W).

Software Level 2A:
- Anzeige von Unterschieden zur Grundeinstellung in der grafischen Benutzeroberfläche.
- Neuer Parameter "index" im CLI zum Anlegen und Löschen von ACL-Regeln. 

Software Release 08.6.00
------------------------------------
Bugfixes (siehe Issue Liste)

Neue Funktionen:
- OPC UA Server
- Protokoll-Paket-Statistik 

Software Release 08.7.00
------------------------------------
Bugfixes (siehe Issue Liste)

Neue Funktionen: 
Software Level 2A/3S:
- Loop-Schutz Funktion

Zusätzlich für HiOS-OCTOPUS-IPv6-08700.bin
- VLAN-Konfiguration für EtherNet/IP

Software Release 09.0.00
------------------------
Bugfixes (siehe Issue Liste)

Neue Funktionen:
- Responsive GUI

Software Level 2A/3S:
- Double VLAN Tagging 

Software Release 09.0.08
------------------------
Bugfixes (siehe Issue Liste)
